

**NETTOYEUR HAUTE-PRESSION THERMIQUE**

**HNHPT210SP**

Table de matière

1. Description du Produit ………………………………………………………………………..3
2. Description de Sécurité ……………………………………………………………………….3-14
3. Description du Processus d'installation ……………………………………………….15-16
4. Modalité de fonctionnement ………………………………………………………………17-19
5. Éteindre………………………………………………………………………………………………20-21
6. Stockage …………………………………………………….………………………………………22
7. Guide de Nettoyage…………………………………………………………………………….22-23
8. [Suppression du danger .………………………………………………………………………24](file:///F:\\HMC\\A客户\\BUILDER%20法国\\单据\\2018\\18HJ187%20E1808-001\\E1808-001%20ARTWORKS+CERTIFICATES\\HNHPT206B-A2%20artworks%20from%20last%20order\\HNHPT206B-A2%20manual%20FR.docx" \l "signet34" \o "Document actuel)
9. [Maintenance………………………………………………………………………………………25-26](file:///F:\\HMC\\A客户\\BUILDER%20法国\\单据\\2018\\18HJ187%20E1808-001\\E1808-001%20ARTWORKS+CERTIFICATES\\HNHPT206B-A2%20artworks%20from%20last%20order\\HNHPT206B-A2%20manual%20FR.docx" \l "signet30" \o "Document actuel)
10. Caractéristiques techniques…………………………………………………………………27-29

Utilisation prévue

Cet appareil est un nettoyeur haute pression thermique essence, conçu pour les travaux d'entretien externes. L'appareil a 5 buses qui ont respectivement les angles de 0°, 15°, 25°,40°, haute pression. L’autre est la buse à utiliser pour le détergent.

Utiliser de l’essence SP98, sinon l'appareil risquerait d’être endommagé.

* Utilisez cet appareil comme décrit dans ce mode d’emploi.
* Toute mauvaise manipulation et toute utilisation contraire à mode d’emploi n’engagera en aucun cas la responsabilité du fabricant.
* Le non-respect des consignes de sécurité et d’utilisation peut provoquer un risque de choc électrique, d’incendie et/ou des blessures aux personnes.
* Si vous donnez cet appareil une autre personne, remettez-lui aussi ce mode d’emploi.
* N’utilisez pas d’accessoires autres que ceux recommandés par le fabricant; ceux-ci peuvent endommager l’appareil et/ou provoquer des blessures.
* Cette machine ne doit pas être utilisée par les enfants.
* Cette machine peut être utilisée par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de la machine de manière sûre et comprennent les risques encourus.
* Les enfants devront être surveillés pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
* Ne démontez pas l’appareil vous-même.
* Tout démontage, réparation, vérification

Devront être faits exclusivement par une

personne qualifiée.

* Ne touchez pas la prise avec des mains mouillées. Ne laissez pas la prise tomber dans l’eau.
* AVERTISSEMENT: Cette machine est prévue pour être utilisée avec un agent nettoyant fournie ou recommandée par le fabricant. L’utilisation

d’autres agents nettoyants ou chimiques

peuvent affecter la sécurité de la machine.

* AVERTISSEMENT: Les jets haute-pression

peuvent être dangereux si on en abuse. Les jets

ne doivent pas être dirigés vers des personnes, équipements électriques ou la machine

elle-même.

* AVERTSSEMENT: Ne pas utiliser la machine près de personnes à moins qu’elles portent des vêtements de protection.
* Ne pas diriger le jet vers soi ou d’autres personnes afin de nettoyer des vêtements ou des chaussures.
* AVERTISSEMENT: Risque d’explosion. Ne pas viser des liquides inflammables.
* AVERTISSEMENT: Les nettoyeurs haute-pression ne devront pas être utilisés par des enfants ou personnes non entraînées.
* AVERTISSEMENT: Les tuyaux, ajusteurs et connecteurs sont importants pour la sécurité de la machine. Utiliser seulement des tuyaux, ajusteurs et connecteurs recommandés par le fabricant.
* AVERTISSEMENT: Pour s’assurer de la sécurité de la machine, utiliser seulement les pièces originales du fabricant ou approuvés par le fabricant.
* AVERTISSEMENT: L’eau qui a coulé par les obturateurs d’écoulement est considérée comme non potable.
* AVERTISSEMENT: La machine doit être éteinte et la clé de contact enlevé durant le nettoyage ou la maintenance et lors du remplacement des pièces ou la conversion de la machine pour d’autres fonctions.
* AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser la machine si des pièces importantes sont endommagées comme par exemple les dispositifs de sécurité, les tuyaux haute pression, le tuyau déclencheur.
* AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser des machines à essence en intérieur à moins qu’une ventilation adéquate ait été évaluée par les autorités nationales du travail.
* AVERTISSEMENT: S’assurer qu’il n’y ait pas d’émissions d’échappement près des entrées d’air.
  + Les enfants, animaux et personnes ne participant pas à l’utilisation de la machine doivent rester à une distance minimum de 10 mètres du pistolet.
  + Le tuyau à haute pression doit rester branché au compresseur tant que le système est sous pression.
* N’utilisez pas de liquides corrosifs ou inflammables dans la machine.
* l’appareil doit être branché à une alimentation en eau en utilisant un nouveau set de tuyaux; l’ancien set de tuyaux ne devra plus être réutilisé.
* Assurez-vous qu’il n’y ait pas d’émissions d’échappement près des entrées d’air.
* Lors de l’utilisation de la machine, portez un équipement de protection comprenant des lunettes de protection, chaussures de sécurité, gants de sécurité, casque de sécurité avec visière et une protection auditive à double isolation.
* Pour pouvoir déplacer facilement l’appareil, pliez bien la lance.
* Attention : lorsque vous activez la machine, la grande pression de l’eau sortant du tuyau peut créer un contrecoup; faites donc attention au mouvement de la lance. Tenez- la fortement.La force du contrecoup est supérieure à 20N.
* Avant tout assemblage, démontage, réparation, transport, mise en maintenance et rangement, veuillez enlever la clé de contact.
* Manipulez l’appareil avec soin, ne laissez pas tomber par terre.
* N’utilisez pas la machine dans de extrêmes conditions météorologiques, lorsqu’il fait très froid. N’utilisez pas la machine avec de l’eau glacée.
* Utilisez l’appareil dans un endroit stable.
* Le tuyau d’entrée peut être raccordé au réseau d’eau avec une pression maximale de 10 bars.
* L’appareil ne doit pas être branché à une alimentation en eau potable.
* Lors du transport de la machine prenez compte de son poids. Ne surévaluez pas vos efforts et faites-vous aider si nécessaire.
* La machine devra être transportée d’un point à un autre éteinte.
* Tirez complètement sur la poignée de transport vers le haut. Utilisez cette poignée pour pousser la machine.
* Pour soulever la machine, utilisez sa poignée.
* Un mauvais transport de la machine peut résulter des accidents et des blessures.
* Pendant l'utilisation, le transport, le montage, le démontage, en cas de panne, lors de tests ou pannes prévisibles, l'outil doit toujours rester debout.
* N'utilisez pas l'outil dans des situations dangereuses ou lorsqu’un accident est survenu. Ne l'utilisez pas à l'intérieur, dans des endroits où des gaz peuvent être émis, etc.
* En cas d'accident ou de panne, arrêtez d'utiliser l'outil, éteignez-le et débranchez-le. Vérifiez les conditions de l'outil et apportez-le à un agent de service pour inspection et réparation si nécessaire.
* Lorsque vous enclencher le pistolet, faites attention à la force de rebond. La puissance du pistolet peut causer un rebond et peut entraîner une perte de contrôle du pistolet et créer des accidents et des blessures. Tenez le pistolet fermement, et avec les deux mains si possible.
* AVERTISSEMENT Toujours éteindre l'interrupteur principal lorsque vous laissez la machine sans surveillance.
* AVERTISSEMENT Des carburants incorrects ne doivent pas être utilisés car ils peuvent s'avérer dangereux.
* Pour éviter des situations dangereuses en cas d'accident (par exemple, contact avec ou déversement de détergents, de carburant ou d'huile) ou de panne d'équipement (comme une crevaison ou une défaillance d'un composant), veuillez arrêter d’utiliser immédiatement la machine. Vérifiez le problème. Faites inspecter la machine par un technicien qualifié. En cas de déversement, éloignez la machine et nettoyez les déversements.
* Interdiction formelle de l'utiliser sur des personnes ou des animaux. Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d’expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire d’une personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’appareil.
* Pendant l'utilisation de l’appareil, éviter d’être sous l’emprise de l’alcool et de médicaments. Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
* Il ne faut jamais pulvériser sur des câbles électriques, prises de courant.
* Il est strictement interdit d'ajouter de l'essence pendant l'utilisation de l'appareil.
* Le remplissage d’essence est interdit lorsque l’appareil est en marche.
* ne pas toucher les surfaces chaudes ou mettre le flexible en contact avec les surfaces chaudes du moteur.
* Ne pas utiliser l'appareil dans un espace clos, en vue de prévenir l’intoxication par le monoxyde de carbone.
* Ne pas utiliser l'appareil à proximité du feu.
* Il ne faut jamais faire tourner l’appareil à l’endroit où s’est déversé de l’essence.
* Il ne faut jamais utiliser de l’eau chaude.
* Il ne faut jamais faire fonctionner l’appareil dépourvu d’alimentation en eau.

**Respecter scrupuleusementles instructions lors de l’utilisation de cette machine.**

* Lisez toutes les instructions avant d’utiliser la machine.
* Attention au risque d’incendie ! Ne pas ajouter d’essence pendant que le moteur est en marche. Ne pas dépasser la quantité d'essence prévue pour le fonctionnement
* Ne pas faire fonctionner la machine si de l’essence a été déversée, s’il y a eu déversement d’essence, changez d'emplacement, attendre que l’appareil soit sec avant la remise en route.
* Utiliser l'appareil dans un espace ouvert et éviter tout contact avec les appareils créant de la chaleur, tels que, chaudière,chauffe-eau etc.
* Si l'appareil n'est pas utiliser convenablement, le jet à haute pression serait dangereux. L'appareil ne doit pas être mis en contact direct avec le corps humain, animal, appareils électriques.

1. Cette machine a été conçue pour n’utiliser que des produits de nettoyage fournis ou recommandés par son fabricant. L’utilisation d’autres produits détergeant ou chimiques peut nuire à la sécurité de la machine. Utiliser exclusivement des produits avec un PH neutre.
2. Les accessoires du nettoyeur haute pression, tels que tuyau, des raccords et des joints, sont d’une importance non négligeable pour la sécurité de la machine. N’utilisez donc que des accessoires recommandés par le fabricant de la machine.
3. Pour plus de sécurité, n’utilisez que des pièces de rechanges d'origine ou des pièces équivalentes approuvées par le fabricant.
4. N’utilisez pas le nettoyeur quand le tuyau de carburant ou une pièce stratégique de la machine est détériorée, par exemple un dispositif de sécurité, la lance, le flexible haute pression ou le pistolet.
5. Ne faites pas tourner une machine à moteur thermique essence à l’intérieur d’une pièce.
6. Les gaz d'échappement sont toxique, ne pas faire tourner à l’intérieur d’une maison ou d’un garage, gardez le nettoyeur en marche à une distance minimale de 1 mètre d’un bâtiment ou d’un équipement quelconque.
7. Poser cet appareil sur une surface ferme et plate.
8. Ne faites pas tourner la machine à une vitesse excessive, ce qui pourrait conduire à un accident ou à une blessure corporelle.
9. Ne touchez pas aux réglages qui augmentent ou diminuent le régime moteur.
10. les systèmes des gaz d'échappement peuvent chauffer au point de faire exploser les matériaux inflammables. Eloigner donc la machine de tous ces matériaux. N'utiliser pas la machine à côté des matières combustibles.
11. Ne pas faire le plein de l'appareil à l'intérieur d'une pièce ou lorsque la machine est en marche.
12. Ne pas recouvrir la machine alors que le moteur tourne.
13. Le dispositif d’échappement devient brulant et reste encore très chaud peu après l’arrêt du moteur. Veillez à ne pas toucher l’échappement, laissez refroidir le moteur après son arrêt.
14. Ne pas utiliser de téléphone portable ni fumer lors du remplissage du carburant.
15. Vérifiez avant chaque utilisation l’état du nettoyeur et ses pièces, dont le pistolet, le flexible, les pièces de serrages, le réservoir. Tout défaut doit être éliminé avant le démarrage.
16. Eloignez les enfants et toutes personnes du lieu du travail.
17. Le nettoyeur haute pression doit être utilisé par une personne ayant été formée et doit être dépannés par du personnel qualifié.
18. Avant de transporter le nettoyeur, il faut vider le réservoir de carburant pour écarter la possibilité de fuite.
19. Eviter d'utiliser les produits de nettoyage inflammables tels que l'acide, alcali, l'eau de mer et l'eau chaude.
20. Rangez le nettoyeur dans un endroit sec et aéré, avec le réservoir vide.
21. Porter des équipements de protection afin de se protéger contre les projections et les bruits tels que le masque anti poussière, lunettes de protection, les protections auditives, le casque de sécurité et les chaussures anti antidérapants.

N’utilisez pas de détergents acides ou alcalins, ou toute autre matière inflammable dans cette machine, ces produits chimiques peuvent apporter des blessures physiques à l’opérateur et des dommages irréversibles au nettoyeur. Utiliser uniquement des produits à PH neutre.

* Ne pas toucher les surfaces chaudes de la machine sous peine de subir des brulures.
* Ne pas mettre en contact le flexible avec la grille de protection du silencieux d'échappement.
* Utiliser l'appareil dans un environnement adéquat hors de la portée des enfants.
* L'utilisateur ne doit pas s'éloigner de la machine pendant son fonctionnement.
* Il faut savoir arrêter la machine et relâcher la pression rapidement. Familiarisez-vous avec les commandes.
* Rester concentré pendant l'utilisation de votre appareil
* Ne pas l'utiliser quand on est fatigué, ou sous l’influence de l'alcool ou de médicaments.
* Ne pas placer la machine sur une surface accidentée, garder l'équilibre pendant le travail.
* Ne pas renverser l'appareil.
* Des combustibles incorrects ne doivent pas être utilisés ; ils peuvent entraîner une situation dangereuse.

NOTE : le verrouillage de sécurité du pistolet empêche la gâchette de s’engager accidentellement, cependant ce dispositif ne bloque pas la gâchette dans le sens opposé.

**Attention!**

Lorsque vous mettez en marche la machine même si l'on n'a pas encore appuyé sur la gâchette, la pompe interne se met en marche. Laisser faire fonctionner la machine plus de 3 minutes sans enfoncer la gâchette peut endommager le moteur et les pompes.

Alimentation en eau

ATTENTION! NE PAS LE CONNECTER AVEC DE L’EAU CHAUDE.

* Le tuyau d’eau doit être d’un diamètre minimum de 19mm.
* Le débit d’approvisionnement en eau doit être supérieur à 6.2 Litres minute.
* Le débit peut être déterminé par le remplissage d’un récipient en une minute.
* La température de l'eau ne doit pas dépasser 60°C.
* Ne pas utiliser de l'eau qui contient du dissolvant, tels que diluant pour la peinture, l'essence, huile, etc.
* Il faut toujours utiliser de l'eau propre afin d'éviter de mettre des saletés dans le nettoyeur.

Nous recommandons fortement que ce nettoyeur ne doit pas être laissé en marche sans que la gâchette de pistolet soit engagée pendant une durée de plus de 5 minutes ou plus, il faut absolument qu’il y ai une circulation d’eau dans la pompe pour la refroidir.

Se référer aux instructions de maintenance du manuel d'utilisation

Les étiquettes sur la machine vous avertissent de risques potentiels qui pourraientconduire à des blessures.Lireattentivement ces étiquettesde mise en garde et les consignes etinstructions données dans la présente notice d’utilisation.

**Moteur expédié sans huile. Vérifiez le niveau d'huile avant de démarrer le moteur. Mettre de l'huile comme indiqué dans le manuel d'instructions du moteur.**

Explication des symboles:


|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\445337569\QQ\WinTemp\RichOle\}_W)3Z{X{@TO{]YD$PEWEEX.png | **Niveau garanti de puissance sonore** |
|  | **MISE EN GARDE. SURFACE CHAUDE. NE PAS TOUCHER** |
|  | **Porter un protection auditive** |
|  | **NE PAS tourner le pistolet vers les personnes, les animaux ou les moyens d’approvisionnement** |

****

**Cette machine n’est pas appropriée pour un branchement à une alimentation en eau potable**



Description




1. Buses
2. Pistolet
3. Flexible
4. Fixation de guidon
5. Moteur
6. Raccord d'entrée d'eau


7. Roue

8. Lanceur

Instructions d’assemblage:




Étape1: Insérez le guidon dans les tubes du cadre du nettoyeur haute pression en alignant les trous, mettez les boulons et serrez.




Etape2: Fixer la lance au pistolet de pulvérisation.

![C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\445337569\QQ\WinTemp\RichOle\BR]I9{CON76`XJYIN](@D2B.png](data:image/png;base64,)

Etape3: fixer la lance sur le pistolet




Étape 4:Connecter le flexible au raccord de sortie d’eau du nettoyeur haute pression.



Étape 5: connectez le tuyau d’alimentation d’eau au raccord d’entrée d’eau du nettoyeur.


**Instructions** d’utilisation




1. Vérifier le niveau d'huile moteur. L’huile doit atteindre le repère max gravé au bord inférieur du goulot de remplissage d’huile, ou utiliser le repère maximum sur la jauge.

Reportez-vous au manuel d’utilisation du moteur


Après 5 heures d'utilisation, vidanger l'appareil, changez l’huile, ensuite vidanger toutes les 50 heures



2. Ajouter l'essence sans plomb dans le réservoir à essence.




3. Connectez les tuyaux à un robinet d’eau courante et ouvrez complètement le robinet.



4. Enfoncez la gâchette du pistolet pour chasser l’air hors du nettoyeur et du tuyau, attendez jusqu’à ce que l’eau sortant de la buse soit stable.


Démarrage du moteur.



Levier de starter


Fermer


5. Mettre le levier de starter sur la position "ON"



Robinetd'essence

6. Ouvrir le robinet d’essence




7. Pousser vers la gauche le levier de commande de gaz 　

8. Mettre l'interrupteur de l'appareil sur "ON"


Information: N'utiliser pas le starter si le moteur est chaud ou si la température atmosphérique est élevée.

IMPORTANT: Ne faites pas tourner le moteur quand le niveau d'huile est trop haut ou trop bas; cela peut détériorer le moteur.



9. Tirez d’abord doucement la poignée du lanceur jusqu’à la butée, ensuite tirer d’un coup sec pour lancer le moteur.


Note : pour éviter le retour brutal du lanceur, accompagner le lanceur jusqu‘à sa position initiale.




Levier de starter

10.Placer le levier de starter sur la position "OFF"


**Arrêt du moteur**

****

1. Pousser le levier de commande de gaz vers l'extrême droite




2. Mettre l'interrupteur du moteur sur le bouton "OFF"




Robinetd’essence

3. Fermer lerobinetd’essence





4. Fermer le robinet d’alimentation d’ eau




5. presser sur la gâchette pour libérer la pression d’eau.

6. Déconnecter le flexible d’entrée d'eau du raccord d’entrée d’eau du nettoyeur.





7. Déconnecter le flexible d’eau haute pression du raccord de sortie d’eau du nettoyeur.



8. Engager la languette de verrouillage de la gâchette.

**Ne pas faire tourner la pompe sans eau plus de 5 minutes.**

Stockage prolongé:

1. Retirer tous les raccords d'eau
2. Laisser fonctionner le nettoyeur pendant quelques secondes afin d’évacuer l’eau restante.
3. Vidanger le carburant du nettoyeur.
4. Veillez à ne pas tordre les flexibles hautes pressions.
5. Ranger le nettoyeur et les accessoires dans un endroit où la température ne descendra pas à -0 ° .
6. Pour éviter tout risque d'incendie ou brulure, laisser refroidir le moteur avant de transporter le nettoyeur ou de le ranger à l'intérieur d’une maison.

Lors du transport de la machine, il est nécessaire de fermer le robinet de carburant, garder le nettoyeur sur une surface plane et de s'assurer que le bouchon du réservoir est fermé et est en bon état. Car de l’essence déversée et des vapeurs d’essence peuvent provoquer un incendie.

ATTENTION : si ces consignes ne sont pas respectées, cela pourrait endommager les pompes, équipement et autres accessoires.

Mode d'emploi du nettoyeur à haute pression

AVERTISSEMENT!

Tenir fermement le pistolet pendant que vous tirez la gâchette. Attention! La force du recul peut vous faire perdre l'équilibre. Bien utiliser les deux mains pour tenir le pistolet.

Nettoyage du pont d’un bateau

(Avec ou sans détergent)

Nettoyer le pont avec de l'eau douce, ainsi que sa plateforme. Si vous utilisez le détergent, placer le tube d’aspiration de détergent directement dans la solution de nettoyage et appliquer le détergent sur la surface avec la buse basse pression. Pour obtenir un meilleur résultat, limiter la zone de nettoyage à des petites sections, laisser agir le détergent 1 à 3 minutes. Faites attention à ne pas laisser sécher la surface avec le détergent. Ensuite, rincez à haute pression dans un long mouvement de balayage en maintenant la buse de pulvérisation à environ 40 cm de la surface à nettoyer. Nettoyer toujours de bas en haut et de gauche à droite. Lors du déplacement d’une section à une autre, n’oubliez pas de chevaucher la section précédente pour éliminer les marques d’arrêt et assurer un résultat de nettoyage satisfaisant.

Nettoyage des façades de maison

(Avec ou sans détergent)

Nettoyer la surface avec de l'eau douce. Si vous utilisez le détergent, placer le tube d’aspiration de détergent directement dans la solution de nettoyage et appliquer le détergent sur la surface avec la buse basse pression. Pour obtenir un meilleur résultat, limiter la zone de nettoyage à des petites sections, et appliquer le détergent toujours de bas en haut, laissez agir le détergent 1 à 3 minutes. Veillez à ne pas laisser sécher le détergent sur la surface. Si le détergent est devenu plus ou moins sec, mouillez les façades simplement avec de l’eau douce. Si nécessaire, utiliser une brosse spéciale pour enlever des saletés collantes. Puis rincer à haute pression de haut en bas dans un long mouvement de balayage en maintenant la buse de pulvérisation à environ 40 cm de la surface à nettoyer.

**Le nettoyage du béton, de la brique et de la pierre**

(Avec ou sans détergent)

Nettoyer la surface avec de l'eau douce. Si vous utilisez le détergent, placer le tube d’aspiration de détergent directement dans la solution de nettoyage et appliquer le détergent sur la surface avec la buse basse pression. Pour obtenir un meilleur résultat, limiter la zone de nettoyage à des petites sections, et appliquer le détergent toujours de bas en haut, laissez agir le détergent 1 à 3 minutes.Veillez à ne pas laisser sécher le détergent sur la surface. Puis rincer à haute pression de haut en bas dans un long mouvement de balayage en maintenant la buse de pulvérisation à 40 cm de la surface à nettoyer. Pour enlever des taches tenaces, utilisez la buse haute pression.

**Nettoyage de voiture, bateau, ou moto**

(Avec ou sans détergent)

Utiliser de l'eau douce pour nettoyer la voiture. Si vous utilisez le détergent, placer le tube d’aspiration de détergent directement dans la solution de nettoyage et appliquer le détergent sur la surface avec la buse basse pression. Pour obtenir un meilleur résultat, lavez la voiture d’un côté à l’autre. Veillez à ne pas laisser sécher le détergent sur la surface. puis rincer à haute pression de haut en bas et de gauche à droite dans un long mouvement de balayage en maintenant la buse de pulvérisation à environ 40 cm de la surface à nettoyer ( la distance doit s’augmenter quand on nettoie des surfaces délicates). Pour obtenir un meilleur effet, après le lavage, essuyez les surfaces avec une peau de chamois ou un chiffon doux et sec.

Nettoyer grille et outils de jardin

(Avec ou sans détergent)

Nettoyer la surface avec de l'eau fraîche. Si vous utilisez le détergent, placer le tube d’aspiration de détergent directement dans la solution de nettoyage et appliquer le détergent sur la surface avec la buse basse pression. Pour obtenir un meilleur résultat, limiter la zone de nettoyage à des petites sections, et appliquer le détergent toujours de bas en haut, laissez agir le détergent 1 à 3 minutes. Veillez à ne pas laisser sécher le détergent sur la surface. Puis rincer à haute pression de haut en bas dans un long mouvement de balayage en maintenant la buse de pulvérisation à 40 cm de la surface à nettoyer. Pour enlever les saletés tenaces, il est nécessaire de rapprocher la buse de pulvérisation plus près de la surface pour obtenir une plus forte projection. Pour supprimer des boues séchées, sur des poubelles, sur les lames de tondeuse, sur des brouettes ou autres surfaces métalliques non fragiles, vous pouvez utiliser la buse haute pression.

**Nettoyage des meubles de jardin**

(Avec ou sans détergent)

Utiliser de l'eau douce pour nettoyer les meubles. Si vous utilisez le détergent, placer le tube d’aspiration de détergent directement dans la solution de nettoyage et appliquer le détergent sur la surface avec la buse basse pression. Laisser agir le détergent 1 à 3 minutes.Veillez à ne pas laisser sécher le détergent sur la surface. Puis rincer à haute pression en maintenant la buse de pulvérisation à 40 cm de la surface à nettoyer. Pour un meilleur résultat, nettoyer de bas en haut et de gauche à droite.

**Avertissement:**

Avant de nettoyer la surface, faire un essai de pulvérisation sur une petite surface peu visible. Ceci, pour choisir la forme du jet, ainsi que la meilleure distance. Pour les surfaces peintes qui commencent à s’écailler, il faut travailler avec grande prudence, car le nettoyeur pourrait emporter la peinture écaillée de la surface.

Résolution des problèmes:

Avant chaque maintenance et réparation, débrancher l’alimentation électrique avant de procéder à tout entretien ou réparation.

.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Les pannes | Raisons éventuelles | Solution |
| Au démarrage, le moteur ne démarre pas | Pas d'essence | remplir le réservoir de carburant |
| Le niveau d'huile est très bas | Ajouter de l'huile |
| Le starter n’est pas à la bonne position | Placer le starter sur "ON" |
| La commande de gaz n’est pas dans la bonne position | Déplacer Le levier e commande de gaz vers la gauche |
| La pression reste dans le nettoyeur | Appuyer la gâchette, pour libérer l’air restant dans les tuyaux |
| La haute pression de l'appareil de nettoyage ne peut être atteint | Le diamètre du tuyau d’arrivée d’eau est trop petit | Utiliser un tuyau plus gros |
| L’alimentation en eau est insuffisante | Vérifier si le flexible est tordu, plié, coincé |
| L’entrée d’eau est petite | Ouvrir complètement le robinet |
| Filtre d'entrée d'eau bouché | Retirer le filtre, nettoyer avec de l'eau tiède |
| La buse noire d’aspiration de détergent est montée | Utiliser la buse haute pression |
| La pression de sortie connait des fluctuations | La pompe aspire l’air | Arrêter la machine, maintenir la gâchette, pour chasser complétement l’air encaissé dans le nettoyeur |
| Le filtre d'entrée d'eau est bouché | Retirer le filtre, nettoyer avec de l'eau tiède |
| La buse est bouchée | Souffler de l'air ou utiliser une aiguille pour déboucher la buse |
| le pistolet de pulvérisation, le flexible ou la lance est entartrée | Remplir le tube d'arrivée de détergent avec du vinaigre blanc |
| Aucun détergent | Le tube d’aspiration de détergent n'est pas connecté correctement | Vérifier la connexion |
| Détergent trop épais | diluer le détergent |
| La vanne de filtre de détergent est réglée à un passage trop petit | Régler la vanne à un passage plus gros |
| Filtre du tuyau d’aspiration de détergent est bouché | Faire passer de l’eau tiède à travers le filtre pour enlever les débris |
| Tuyau d’aspiration de détergent est endommagé ou obstrué | Supprimer l’obstruction ou remplacer le tuyau |
| Le raccordement du tuyau d’arrosage ou la lance de pulvérisation fuit | La buse est bouchée | Déboucher la buse |
| Les pièces de fixation sont desserrées | Resserrer les pièces de fixation |
| Détérioration ou usure du tuyau ou de la lance | Remplacer les pièces endommagées |
| La pompe à eau est bruyante | La pompe aspire de l'air | Arrêter la machine, presser la gâchette, pour purger le circuit d’eau du nettoyeur |
| Fuite de la pompe à eau | Détérioration ou usure du joint d’étanchéité | Demander au service après-vente, pour faire remplacer par des joints neufs |
| Fuite d'huile | Détérioration ou usure de joints d’étanchéité | Demander au service après-vente, pour faire remplacer par des joints neufs |

Si vous rencontrer d'autres difficultés, n’hésitez pas à appeler le service après-vente pour avoir de l’aide

**Maintenance**

1. **Entretien normal**

* Le tuyau de connexion, le pistolet de pulvérisation et le tuyau doivent être inspectés et nettoyés régulièrement pour éviter une obstruction ou une fuite.
* Pour nettoyer la buse, séparer la lance du pistolet de pulvérisation, nettoyer la buse avec un bout de fil rigide ou un trombone pour enlever la saleté, ensuite faites passer de l’eau au travers de la buse, enfin, remonter la lance au pistolet.
* Si la méthode de nettoyage de la buse parait inefficace, changer la buse.
* Vérifier l’état du tuyau d’eau, s’il y a des fissures, craquelures, il faut le remplacer.
* Contrôler l’élément filtrant du filtre à air. Dépoussiérer, enlever de la saleté et garder propre.
* Vérifier les pièces de fixation pour garantir le bon serrage.
* Vérifier le niveau d'huile

1. Nettoyer le filtre à air après 25 heures d'utilisation. La méthode spécifique de nettoyage est la suivante:

* Enlever le couvercle du filtre à air ;
* Retirer l’élément filtrant en mousse, remplacer le par un nouveau filtre huilé ou nettoyer avec de l'eau tiède et un savon doux ;
* Remettre en place l’élément filtrant en mousse en appuyant de façon uniforme pour s’assurer que la mousse est bien en place dans la bonne position
* Remettre le couvercle du filtre à air de sorte qu’il se mette bien en place et qu’il soit fixé par les languettes de verrouillage.

1. Pour assurer le bon état de la bougie, procéder selon la méthode suivante :

* 1. Vérifier la bougie d'allumage au début de chaque saison.
* 2. Déconnecter le capuchon de la bougie d'allumage et enlever les débris et les saletés autour de la zone de la bougie.
* 3. Retirer la bougie et remplacer la bougie d'allumage en cas de détection des défauts suivants :

L’électrode a été brûlé, rupture de la porcelaine ou un important dépôt de carbone sur la bougie d'allumage.

* 4. L’intervalle entre les électrodes 0.6-0.7 mm (0.024-0.028in)

Serer la bougie de façon correcte

* Remettre le capuchon de bougie.

1. Il faut veiller à la propreté de l'huile moteur. pour changer l’huile, procéder de la façon suivante :

* Placer le nettoyeur sur une surface plane, chauffer d'abord le moteur pendant quelques minutes et puis, arrêter le moteur. Fermer le robinet d'essence ;
* Desserrer la vis de vidange;
* Placer un bac sous le moteur, incliner le nettoyeur pour purger complètement l’huile de moteur.
* Placer à nouveau le nettoyeur sur une surface plane ;
* Veillez à ne pas incliner le nettoyeur lors du remplissage d’huile de moteur pour éviter un déversement d’huile qui serait nuisible au moteur.
* Vérifier l'état du joint d'étanchéité et resserrer la vis de vidange
* Ajouter de l’huile de moteur jusqu’à la limite maxi.

1. Nettoyer le réservoir d’essence et le filtre toutes les 100 heures d’utilisation;

* Ouvrir le bouchon du réservoir d'essence, enlever le filtre à essence et utiliser une brosse pour nettoyer.
* Nettoyage du réservoir ; enlever la saleté et l’eau stagnante.
* Remettre le filtre à essence.
* Remplir le réservoir d'essence jusqu'à la ligne rouge représentant le niveau maxi d’essence.


1. Après deux ans d'utilisation, vérifier l'état d'usure des flexibles et durites. Si le flexible ou les durites sont fissurées ou craquelées, remplacer les par de nouvelles pièces.
2. Avant de ranger le nettoyeur pour une période plus ou moins prolongée, il faut prendre un certain nombre de mesures préventives contre la dégradation :

* Purger le réservoir, la durite d’essence et le carburateur,
* Verser un verre d'huile moteur dans le réservoir, secouer la machine pour bien répartir l’huile sur toutes les parois internes du réservoir, ensuite, évacuer l’excès d’huile.
* Enlever la bougie, mettre une cuillerée d’huile moteur SAE 10W30 ou 20W40 dans le logement de la bougie, et ensuite remettre la bougie.
* Tirer sur la poignée de lanceur pour faire tourner doucement le moteur (avec le bouton sur position OFF) cessez de tirer la corde de lanceur quand une résistance se fait sentir dans la main.
* Mettre le nettoyeur dans un endroit où la température ne descend pas au-dessous de 0°. Mettre de l’antigel dans le circuit d’eau.

**REMARQUE:**

Traiter l’huile lubrifiante usée de manière compatible avec l’environnement.

Nous vous conseillons vivement de la mettre dans un récipient étanche et de le ramener à un service local de recyclage. Il ne faut jamais la jeter avec les déchets ménagers ni la verser sur le sol.




|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ÉCROU | 2 |
| 2 | VERROU | 2 |
| 3 | CADRE | 1 |
| 4 | PIED EN CAOUTCHOUC | 2 |
| 5 | TAMPON | 2 |
| 6 | ROUE | 2 |
| 7 | MOTEUR | 1 |
| 8 | POMPE AXIALE | 1 |
| 9 | ASPIRATION DETERGENT | 1 |
| 10 | SUPPORT BUSE | 5 |
| 11 | BUSE, 0 ° | 1 |
| 12 | BUSE, 15° | 1 |
| 13 | BUSE, 25° | 1 |
| 14 | BUSE, 40° | 1 |
| 15 | BUSE DE DETERGENT | 1 |
| 16 | POIGNÉE EN MOUSSE | 1 |
| 17 | RACCORD | 1 |
| 18 | LANCE | 1 |
| 19 | PISTOLET | 1 |
| 20 | FLEXIBLE HAUTE PRESSION | 1 |
| 21 | RACCORD REPIDE LAITON | 1 |

**Caractéristiques techniques**

|  |  |
| --- | --- |
| Modèle | HNHPT210SP |
| Modèle de pompe | Pompe axiale |
| Pression nominale | 18,6 MPa |
| Pression maximale | 20,7MPa |
| Débit nominal | 8,2l/min |
| Débit maximal | 9,1l/min |
| Niveau Min./Max d’eau | 0,5 / 1,0 MPa |
| Température nominale maximale | 60°C |
| Installation rapide des buses | 0°, 15°, 25°,40° et BUSE DETERGENT |
| Système Démarrage | Lanceur |
| Préconisation carburant | essence SP98 |
| Capacité du réservoir d'essence | 3,6 L |
| Modèle du moteur | LF170F |
| Type de moteur | Moteur à essence à quatre temps, refroidissement à air |
| Cylindrée | 212cc |
| Puissance nominale | 4.2kW / 3600/min |
| Quantité d’huile moteur | 0,6 L |
| Vitesse de rotation (ralenti) | 3400±50/min |
| Poids (kg) | 29 kg |
| Volume du produit | 543 x 520 x 930 mm |
| Volume d'emballage | 550 x 550 x 550 mm |
| Niveau de pression sonore | 94,7 dB(A)K=3dB(A) |
| Niveau de puissance sonore mesuré | 109 B(A)K=3dB(A) |
| Niveau de puissance sonore garanti | 112 dB(A) |
| Vibration | 4,6 m/s2K=1,5 m/s2 |

Schéma électrique



**DECLARATION DE CONFORMITE**

**BUILDER SAS**

**ZI, 32 rue, Aristide Bergès – 31270 Cugnaux - France**

**Déclare que la machine désignée ci-dessous**

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION**

**HNHPT210SP**

**Numéro de série : 20190308926-20190309083**

**Le responsable du dossier technique: Mr. Michel Krebs**

**Est conforme aux dispositions de la directive « machine » 2006/42/CE et aux réglementations nationales la transposant ;**

**Est également conforme aux dispositions des directives européennes suivantes :**

**Directive CEM 2014/30/UE**

**Directive ROHS 2011/65/UE**

**Directive sur émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments 2000/14/CE Annexe V modifiée par la Directive 2005/88/CE**

**Est également conforme aux normes européennes, aux normes nationales et aux dispositions techniques suivantes :**

**EN60335-1:2012+A11:2014**

**EN60335-2-79:2012**

**EN ISO 14982:2009**

**Niveau de puissance sonore garanti LwA: 112 dB(A)**

**Niveau de puissance sonore mesuré: 109dB(A) K= 3dB(A)**

**Organisme notifié**





**Cugnaux, le 25/06/2018**

Philippe MARIE / PDG

