

VISSEUSE SANS FIL

HT36V6BMC

**INSTRUCTIONS DE SECURITE**

**Avertissements de sécurité généraux pour l’outil**

** AVERTISSEMENT Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions.** Ne pas suivre les avertissements et instructions peut donner lieu à un chocélectrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.

**Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.** *Le terme outil dans les avertissements fait référence à votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon d’alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans cordon d’alimentation).*

1) **Sécurité de la zone de travail**

1. **Conserver la zone de travail propre et bien éclairée**. *Les zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents.*
2. **Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières.** *Les**outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou**les fumées.*
3. **Maintenir les enfants et les personnes présentes à l’écart pendant l’utilisation de l’outil.** *Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l’outil.*

2) **Sécurité électrique**

1. **Il faut que les fiches de l’outil électrique soient adaptées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser d’adaptateurs avec des outils à branchement de terre.** *Des fiches non modifiées et des socles adaptés**réduiront le risque de choc électrique.*
2. **Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs.** *Il existe un risque**accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre.*
3. **Ne pas exposer les outils à la pluie ou à des conditions humides.** *La pénétration d’e l’eau à l’intérieur d’un outil augmentera le risque de choc électrique.*
4. **Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l’outil. Maintenir le cordon à l’écart de la chaleur, du lubrifiant, des arêtes ou des parties en mouvement.** *Des cordons endommagés ou emmêlés**augmentent le risque de choc électrique.*
5. **Lorsqu’on utilise un outil à l’extérieur, utiliser un prolongateur adapté à l’utilisation extérieure.** *L’utilisation d’un cordon adapté à l’utilisation extérieure réduit**le risque de choc électrique.*
6. **Si l'usage d'un outil dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une alimentation protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel (RCD).** *L'usage d'un RCD réduit le risque de choc électrique.*

3) **Sécurité des personnes**

1. **Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en train de faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation de l’outil. Ne pas utiliser un outil lorsque vous êtes fatigué ou sous l’emprise de drogues, d’alcool ou de médicaments.** *Un moment**d’inattention en cours d’utilisation d’un outil peut entraîner des blessures graves des**personnes.*
2. **Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter une protection pour les yeux.** *Les équipements de sécurité tels que les masques contre les poussières, les**chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections acoustiques**utilisés pour les conditions appropriées réduiront les blessures de personnes.*
3. **Eviter tout démarrage intempestif. S’assurer que l’interrupteur est en position arrêt avant de brancher l’outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser ou de le porter.** *Porter les outils en ayant le doigt sur l’interrupteur ou**brancher des outils dont l’interrupteur est en position marche est source d’accidents.*
4. **Retirer toute clé de réglage avant de mettre l’outil en marche.** *Une clé laissée fixée sur une partie tournante de l’outil peut donner lieu à des blessures de personnes.*
5. **Ne pas se précipiter. Garder une position et un équilibre adaptés à tout moment.** *Cela permet un meilleur contrôle de l’outil dans des situations inattendues.*
6. **S’habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Garder les cheveux, les vêtements et les gants à distance des parties en mouvement.** *Des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs peuvent être**pris dans des parties en mouvement.*
7. **Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d’équipements pour l’extraction et la récupération des poussières, s’assurer qu’ils sont connectés et correctement utilisés.** *Utiliser des collecteurs de poussière peut réduire les risques**dus aux poussières.*

4) **Utilisation et entretien de l’outil**

* 1. **Ne pas forcer l’outil. Utiliser l’outil adapté à votre application.** *L’outil adapté réalisera mieux le travail et de manière plus sure au régime pour lequel il a été construit.*
	2. **Ne pas utiliser l’outil si l’interrupteur ne permet pas de passer de l’état de marche à arrêt et vice versa.** *Tout outil qui ne peut pas être commandé par**l’interrupteur est dangereux et il faut le réparer.*
	3. **Débrancher la fiche de la source d’alimentation en courant et/ou le bloc de batteries de l’outil avant tout réglage, changement d’accessoires ou avant de ranger l’outil.** *De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de**démarrage accidentel de l’outil.*
	4. **Conserver les outils à l’arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des personnes ne connaissant pas l’outil ou les présentes instructions de le faire fonctionner.** *Les outils sont dangereux entre les mains d’utilisateurs novices.*
	5. **Observer la maintenance de l’outil. Vérifier qu’il n’y a pas de mauvais alignement ou de blocage des parties mobiles, des pièces cassées ou toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l’outil. En cas de dommages, faire réparer l’outil avant de l’utiliser.** *De nombreux accidents sont dus à des outils mal**entretenus.*
	6. **Garder affûtés et propres les outils permettant de couper.** *Des outils destinés à couper correctement entretenus avec des pièces coupantes tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrôler.*
	7. **Utiliser l’outil, les accessoires et les lames etc., conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser.** *L’utilisation de l’outil pour des opérations différentes de celles prévues pourrait donner**lieu à des situations dangereuses.*

5) **Utilisation des outils fonctionnant sur batteries et précautions d’emploi**

1. **Ne recharger qu’avec le chargeur spécifié par le fabricant**. *Un chargeur qui est adapté à un type de bloc de batteries peut créer un risque de feu lorsqu’il est utilisé avec un autre type de bloc de batteries.*
2. **N’utiliser les outils qu’avec des blocs de batteries spécifiquement désignés***. L’utilisation de tout autre bloc de batteries peut créer un risque de blessure et de feu.*
3. **Lorsqu’un bloc de batteries n’est pas utilisé, le maintenir à l’écart de tout autre objet métallique, par exemple trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres objets de petite taille qui peuvent donner lieu à une connexion d’une borne à une autre**. *Le court-circuitage des bornes d’une batterie entre elles peut**causer des brûlures ou un feu.*
4. **Dans de mauvaises conditions, du liquide peut être éjecté de la batterie; éviter tout contact. En cas de contact accidentel, nettoyer à l’eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rechercher en plus une aide médicale**. *Le liquide éjecté des**batteries peut causer des irritations ou des brûlures.*

6) **Maintenance et entretien**

1. **Faire entretenir l’outil par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques***. Cela assurera le maintien de la sécurité de l’outil.*

**Tenir l'outil électrique par les surfaces de préhension, au cours d'une opération où la fixation peut être en contact avec un câblage caché**. *Les fixations en contact avec**un fil "sous tension" peuvent "mettre sous tension" les parties métalliques exposées de**l'outil électrique et provoquer un choc électrique chez l'opérateur.*

**Symboles**

 Lire le manuel d’instructions

**Informations techniques**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Visseuse** | Vitesse à vide | 180/min |
| Tension  | 3.6Vd.c. |
| Tension d’entrée et fréquence | 230V-50Hz |
| Taille du foret | 1/4" |
| **Batterie et chargeur** | Type de batterie | Lithium 1300mAh |
| Courant de charge | 300mA |
| Temps de charge | 1-3hours |
| **Niveau de puissance sonore** | Lwa 74,7 dB(A) K= 3dB |
| **Niveau de pression sonore** | Lpa 63,7 dB(A) K= 3dB |
| **Vibration**  | 0,417 m/s² K=1,5 m/s² |

Informations:

* + - la valeur totale déclarée de vibration a été mesurée conformément à une méthode d'essai normalisée et peut être utilisée pour comparer des outils;
		- La valeur totale déclarée de vibration peut aussi être utilisée dans une évaluation préliminaire de l'exposition.

Mise en garde:

* + - l'émission de vibration pendant l'utilisation de l'outil électrique peut être différente de la valeur totale déclarée selon les façons d'utiliser l'outil; et
		- il est nécessaire d'identifier les mesures de sécurité destinées à protéger l'opérateur qui sont basées sur une estimation de l'exposition dans les conditions réelles d'utilisation (en prenant en compte toutes les parties du cycle de manœuvres, telles que les moments où l'outil est hors tension et où il fonctionne à vide, en plus du temps d'actionnement de la manette).

**Risques résiduels**

Même si vous utilisez ce produit en conformité avec toutes les exigences de sécurité, les risques potentiels de blessures et de dommages demeurent. Les dangers suivants peuvent survenir dans le cadre de la structure et de la conception de ce produit:

* Il y a des conséquences néfastes de la santé résultant de l'émission de vibrations si le produit est utilisé sur de longues périodes de temps ou pas gérée de manière adéquate et correctement entretenu.
* Il y a des risques de blessures et de dommages à la propriété en raison de pièces jointes endommagées.

**Utilisation prévue**

Ce tournevis sans fil est conçu pour insérer ou retirer des vis en utilisant des accessoires. N'utilisez pas cet outil à d'autres fins.

**DESCRIPTION**



|  |  |
| --- | --- |
| 1. Foret
 | E- Gâchette  |
| 1. Bouton de rotation de la poignée
 | F- Connecteur de charge |
| C- Interrupteur de l’indicateur LED | G- Indicateur LED de charge/Indicateur lumineux |
| D- Bouton inverse/avant | H- Câble USB pour la charge  |
| I – Lampe LED avec interrupteur  |  |

Cet outil est livré avec un ensemble de forets et des outils supplémentaires.

**UTILISATION**

**Assurez-vous que l'outil est éteint et que la touche de marche arrière est centrée au milieu.**

**Charge**

* + - Branchez le chargeur USB à l'outil.
		- Branchez le chargeur USB à un port USB. La charge commencera automatiquement.
		- Débranchez l'outil lorsque la charge est terminée.

**Installation d’un foret**

* + - Soulevez complètement le bit désiré qui est déjà intégré à l'outil.
		- Poussez le foret à l'intérieur de l'outil.



**Forets supplémentaires**

Des forets supplémentaires, avec un porte-embout, sont fournis avec ce tournevis. Pour installer ces forets:

* + - Enlevez le foret actuel si installé.
		- Installez un foret dans le porte-embout.
		- Installez dans l'outil le porte-embout.

**Rotation de la poignée**

* + - Poussez et maintenez le bouton PRESS situé sur le dessus de l'outil.
		- Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre la poignée pour changer la position.



Démarrage et arrêt

* + - Poussez le bouton avant/inverse:
* Avant: appuyez sur la touche vers la droite.
* Inverse: appuyez sur la touche vers la gauche.

REMARQUE: lorsque la poignée est tournée vers l'autre position, le bouton avant/arrière est inversé.

* + - Appuyez sur la gâchette pour démarrer l'opération.
		- Relâchez la gâchette pour arrêter l'opération
		- Pour verrouiller la gâchette, placez le bouton avant/inverse dans la position intermédiaire.

**MAINTENANCE ET RANGEMENT**

1. **Maintenance**

Nettoyez le boîtier uniquement avec un chiffon humide. N'utilisez pas de solvants! Ensuite, essuyez bien.

Vérifiez l'état de l'outil. Si l'outil est endommagé ou à un dysfonctionnement, ne l'utilisez pas et amenez-le à un service qualifié pour inspection et réparation.

Pour maintenir une puissance optimale de la batterie, nous recommandons que la batterie soit déchargée et rechargée tous les deux mois.

1. **Rangement**
Retirez la batterie de l'outil.

Rangez l'outil dans un endroit sec et protégé contre le gel, la température ambiante ne doit pas dépasser 50 °c. Placez-le hors de la portée des enfants.

**MISE EN REBUT**

**Collecte sélective des déchets électriques et électroniques.**

Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les produits ménagers. Selon la Directive Européenne 2012/19/UE pour le rebut des matériels électriques et électroniques et de son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et disposés dans des points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

**DECLARATION DE CONFORMITE**

**Déclaration de conformité**

****

**HYUNDAI**

**ZI, 32, rue Aristide Bergès- 31270 Cugnaux-France**

**Tel: + 33 (0) 5.34.502.502 Fax: + 33 (0) 5.34.502.503**

**Déclare que la machine ci-dessous**

VISSEUSE SANS FIL

HT36V6BMC

Numéro de série :

**Est en conformité avec les exigences de la Directive Machine 2006/42/CE et les régulations nationales les transposant.**

**Aussi en conformité avec les Directives européennes suivantes:**

DIRECTIVE CEM 2014/30/UE

RoHS DIRECTIVE RoHS 2011/65/UE

**Est aussi en conformité avec les standards suivants:**

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN60745-2-2:2010

EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN55014-2:2015

Responsable du dossier technique: Mr. Olivier Patriarca

Cugnaux, 02/05/2018

![Description: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\707915029\QQ\WinTemp\RichOle\)3(TX0)CXUKH)5J0RE_](4A.png]()

Philippe Marie/PDG

