


ELEKTROMOS FŰNYÍRÓ HTDE511RP

FIGYELMEZTETÉS: Használat előtt alaposan olvassa el a használati útmutatót.



**BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK**

**FONTOS**

**HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI HASZNÁLATRA**

**Biztonságos üzemeltetési gyakorlatok a oldalon. elektromos meghajtású fűnyírók**

**Képzés**

1. Olvassa el figyelmesen az utasításokat. Ismerje a kezelőszerveket és a gép helyes használatát.
2. Soha ne engedje, hogy gyermekek vagy olyan személyek használják a gépet, akik nem ismerik ezeket az utasításokat. A helyi előírások korlátozhatják a kezelő életkorát.
3. Soha ne működtesse a gépet, ha emberek, különösen gyermekek vagy háziállatok tartózkodnak a közelben.
4. Ne feledje, hogy az üzemeltető vagy felhasználó felelős a más személyeket vagy tulajdonukat érő balesetekért vagy veszélyekért.

## Előkészítés

1. A gép működtetése közben mindig viseljen szilárd lábbelit és hosszú nadrágot. Ne működtesse a gépet mezítláb vagy nyitott szandálban. Kerülje a bő ruházatot, illetve a lógó zsinórokkal vagy nyakkendőkkel ellátott ruházatot.
2. Alaposan vizsgálja meg a területet, ahol a gépet használni kívánja, és távolítson el minden olyan tárgyat, amelyet a gép elhajíthat.
3. Használat előtt mindig ellenőrizze szemrevételezéssel, hogy a penge, a pengecsavar és a pengeegység nem kopott vagy sérült. Az elhasználódott vagy sérült alkatrészeket az egyensúly megőrzése érdekében készletenként cserélje ki. Cserélje ki a sérült vagy olvashatatlan címkéket.
4. Használat előtt ellenőrizze a tápegységet és a hosszabbító kábelt a sérülések vagy az elöregedés jelei miatt. Ha a vezeték használat közben megsérül, azonnal válassza le a tápegységről. A TÁPEGYSÉG LEVÁLASZTÁSA ELŐTT NE NYÚLJON A VEZETÉKHEZ. Ne használja a gépet, ha a vezeték sérült vagy elhasználódott.

## Művelet

1. A gépet csak nappali fényben vagy jó mesterséges megvilágításban működtesse.
2. Kerülje a gép üzemeltetését nedves fűben.
3. A lejtőkön mindig legyen biztos a lábadban.
4. Sétálj, soha ne fuss.
5. A lejtőkön keresztben kaszáljon, soha ne felfelé és lefelé.
6. A lejtőkön történő irányváltoztatáskor fokozott óvatossággal járjon el.
7. Ne nyírjon túl meredek lejtőket.
8. A megfordításakor fokozott óvatossággal járjon el. vagy a gépet magához húzza.
9. Állítsa le a kés(ek)et, ha a gépet a szállításhoz meg kell dönteni, amikor nem fűfelületen halad át, és amikor a gépet a használandó területre és onnan elszállítja.
10. Soha ne működtesse a gépet hibás védőburkolattal vagy védőpajzzsal, illetve biztonsági eszközök, például terelőlapok és/vagy fűgyűjtő nélkül.
11. A motort óvatosan, az utasításoknak megfelelően és a lábak jó távol a penge(k)től bekapcsolni.
12. Ne döntse meg a gépet a motor bekapcsolásakor, kivéve, ha a gépet az indításhoz kell megdönteni. Ebben az esetben ne döntse meg a feltétlenül szükségesnél jobban, és csak azt a részt emelje meg, amelyik a kezelőtől távol van.
13. Ne indítsa el a gépet, ha a kiömlőnyílás előtt áll.
14. Ne tegye a kezét vagy lábát a forgó alkatrészek közelébe vagy alá. Mindig tartsa magát távol az ürítőnyílástól.
15. Ne szállítsa a gépet, miközben az áramforrás működik.
16. Állítsa le a gépet, és húzza ki a dugót a konnektorból. Győződjön meg arról, hogy minden mozgó alkatrész teljesen megállt:

* amikor elhagyja a gépet,
* a dugulások eltávolítása vagy a csúszda duguláselhárítása előtt,
* a gép ellenőrzése, tisztítása vagy a gépen végzett munka előtt,
* idegen tárgynak ütközés után.

A gép újraindítása és üzemeltetése előtt ellenőrizze a gépet a sérülések szempontjából, és végezze el a javításokat;

Ha a gép rendellenesen vibrálni kezd (azonnal ellenőrizze):

* ellenőrizze a sérüléseket,
* cserélje ki vagy javítsa ki a sérült alkatrészeket,
* ellenőrizze és húzza meg a meglazult alkatrészeket.

## Karbantartás és tárolás

1. Tartsa szorosan az összes anyát, csavart és csavart, hogy a gép biztonságos működési állapotban legyen.
2. Gyakran ellenőrizze a fűgyűjtőt, hogy nem kopott-e vagy romlott-e el.
3. A több pengés gépeknél vigyázzon, mert az egyik penge forgatása a többi penge forgását is okozhatja.
4. A gép beállítása során ügyeljen arra, hogy az ujjak ne szoruljanak be a mozgó pengék és a gép rögzített részei közé.

## Ajánlás II. osztályú gépre

A gépet olyan hibásáramú berendezésen (RCD) keresztül kell táplálni, amelynek kioldási áramerőssége nem haladja meg a 30 mA-t.

## További utasítások

* Ne használja ezt a szerszámot nedves időben.
* Ne használja a szerszámot rossz időjárási körülmények között (eső, zivatar, vihar stb.).
* A kábelek kezelésének/csatlakoztatásának száraznak kell lennie.
* Mindig kerülje az érintkezést a konnektor vagy a kábel és a nedves terület (pocsolya vagy nedves fű) között.
* A kábelek és a dugók közötti csatlakozásokat le kell tömíteni. Csak a kereskedelemben kapható vízálló dugókkal vagy szabványokkal ellátott hosszabbító kábeleket használjon.
* A tápkábelek minősége nem lehet rosszabb a H05RN-F típusnál. H05RR-f.H05WF.H05VVH2-F. kültéri használatra szánt, legalább 1,5 m ²-es keresztmetszettel.
* A berendezés bekapcsolása előtt rögzítse a kábelt a kampóhoz.
* Az épületben lévő bármely elektromos berendezés állandó csatlakoztatását szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie a hatályos elektromos szabványoknak megfelelően.
* A helytelen csatlakoztatás súlyos sérülést vagy halált okozhat.
* A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a dugók és a hosszabbító kábelek jó állapotban vannak-e. Ne használja a készüléket, ha a készülék sérült vagy kopott.
* Soha ne használja a készüléket, ha a védőburkolatok hibásak vagy nincsenek biztonsági eszközök, például a fűgyűjtő a helyén.
* Csak az IEC 60320-2-3 szabványnak megfelelő csatlakozóhoz csatlakoztatott hosszabbítót használjon.
* A kábelt mindig a készüléktől távolabb vezesse.
* Nappal vagy megfelelő mesterséges fényben nyírjon.
* Kerülje a készülék üzemeltetését nedves fűben vagy esőben.
* Soha ne közlekedjen a fűnyíróval a tápkábelen.
* Nyíráskor a kábelnek mindig a fűnyíró mögött kell lennie, és azon a területen, ahol a füvet már levágták.
* Használja a kábelhorgot a kábel váratlan lecsatlakozásának megakadályozására.
* Ügyeljen arra, hogy a dugó helyesen legyen behelyezve, és ne erőltesse a dugót.
* Soha ne húzza a fűnyírót a tápkábelénél fogva, és soha ne húzza ki a kábelt a csatlakozóaljzatból.
* Ne tegye ki a kábelt hőforrásoknak. Ne engedje, hogy oldószerekkel, olajjal, üzemanyagokkal vagy elmaszatolt tárgyakkal érintkezzen.
* Ha a kábel használat közben megsérül, azonnal húzza ki a dugót. NE ÉRINTSE MEG A KÁBELT A KONNEKTOR KIHÚZÁSA ELŐTT.
* Húzza ki a készüléket az áramforrásból:
  + Amikor elhagyja a készüléket
  + A probléma megoldása előtt.
  + A készülék ellenőrzése, tisztítása vagy a rajta végzett munkálatok előtt.
  + Ha a készülék rendellenesen vibrálni kezd
* Mindig biztosítsa pozícióját a lejtőkön.
* A lejtőkkel szemben kaszáljon, soha ne felfelé és lefelé.
* Legyen rendkívül óvatos, amikor lejtőn irányt vált.
* Ne nyírjon 20 °-nál nagyobb lejtőn.
* Sétálj, soha ne fuss, ne hagyd, hogy a fűnyíró húzzon.
* Legyen rendkívül óvatos, amikor a fűnyírót maga felé húzza.
* Állítsa le a motort, ha a fűnyírót a szállításhoz meg kell döntenie, ha nem füves területen halad át, és ha a fűnyírót egy másik nyírandó területre szállítja.
* Soha ne működtesse a fűnyírót hibás védelemmel, vagy olyan biztonsági eszköz, például deflektor vagy fűgyűjtő nélkül, amely nincs a helyén.
* Indítsa be a motort bekapcsolt kapcsolóval, óvatosan, az utasításoknak megfelelően, és a lábak jó távol legyenek a pengétől.
* A motor indításakor ne döntse meg a fűnyírót.
* Indítsa el a motort sík felületen, ahol nincsenek akadályok vagy túl magas fű.
* Ne tegye kezét vagy lábát a forgó alkatrészek alá.
* Ha a fűgyűjtőn vagy a kidobócsatornán dolgozik, állítsa le a motort.
* Soha ne emelje fel vagy cipelje a fűnyírót járó motorral.
* Kaszáláskor mindig tartson biztonságos távolságot a forgó késtől. Ez a távolság a kormány hosszának felel meg.
* Meghibásodás után azonnal állítsa le a motort, ne folytassa a kaszálást, vigye a gépet egy hivatalos szervizközpontba, és kérje meg a szakképzett személyzetet a probléma elhárítására.
* Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, szervizének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.

## Maradék kockázatok

Még ha a terméket az összes biztonsági követelménynek megfelelően használja is, akkor is fennáll a sérülés és a károkozás lehetséges kockázata. A termék felépítéséből és kialakításából a következő veszélyek adódhatnak.

* A rezgéskibocsátás káros egészségügyi következményekkel járhat, ha a terméket hosszú ideig használják, vagy ha nem megfelelően kezelik és karbantartják.
* Veszélyt jelentenek a sérülések és anyagi károk, amelyek a vágás során a rejtett tárgyak hirtelen becsapódása vagy törése miatt keletkezhetnek.
* A repülő tárgyak által okozott személyi és tárgyi sérülés veszélye.
* A termék hosszan tartó használata a kezelőt rezgéseknek teszi ki, és úgynevezett "fehér ujj" betegséget okozhat. A kockázat csökkentése érdekében viseljen kesztyűt és tartsa melegen a kezét. Ha a "fehér ujj szindróma" bármelyik tünete jelentkezik, azonnal forduljon orvoshoz. A "fehér ujj" tünetei közé tartozik a zsibbadás, az érzékenység elvesztése, a bizsergés, a bizsergés és a fájdalom, az erővesztés, a színváltozás vagy a bőr állapota. Ezek a tünetek általában az ujjakon, a kezeken vagy a csuklókon jelentkeznek. A kockázat alacsony hőmérsékleten megnő.
* Hosszan tartó használat esetén és hallásvédelem viselése nélkül fennáll a hallásvesztés veszélye.

## Rendeltetésszerű használat

Ezt a fűnyírót természetes fűnyírásra tervezték. Minden más használat tilos.

Kizárólag magánhasználatra alkalmas kertben vagy telken. A magántelkekre vagy kertekre tervezett fűnyírók a füves területek és a magán gyepek karbantartására szolgálnak, és nem használhatók közterületeken, parkokban, sport-, mezőgazdasági vagy erdőterületeken.

**Szimbólumok**

Olvassa el az utasításokat



Kivetések kockázata; tartsa távol a járókelőket

Óvakodjon az éles pengéktől. A pengék a motor kikapcsolása után is tovább forognak - Karbantartás előtt vagy ha a vezeték sérült, húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózatból."

 Áramütés veszélye - "Tartsa a tápegység rugalmas vezetékét távol a vágóeszközöktől" Viseljen hallás- és szemvédelmet. Ne használja a szerszámot esőben

 Figyelem! Forgó pengék - a pengéknek a manipuláció előtt teljesen meg kell állniuk.

 Garantált hangteljesítményszint

**Műszaki adatok**

|  |  |
| --- | --- |
| Típus | HTDE511RP |
| garantált hangzás  teljesítményszint | 98 dB(A) |
| Teljesítmény | 1800W |
| Feszültség | 230-240V˜ |
| Nincs terhelés sebessége | 2900/min |
| Munkaszélesség | 51cm |
| Súly | 32kg |
| Rezgés értéke | Bal oldali fogantyú: 1,851 m/s²K=1 ,5 m/s²  Jobb oldali fogantyú: 1,296 m/s²K=1 ,5 m/s² |
| Hangnyomásszint | 84,9 dB(A) K= 3dB |

**LEÍRÁS**

Lásd a 2-4. oldalt

1. Íves fogantyú
2. Biztonsági konzol
3. Kábelhúzás-mentesítő 4 Kábelbilincs
4. Alsó rúd
5. Flap
6. Kar a vágási magasság beállításához 8 Mulcsozó készlet
7. Oldalsó kisülés
8. Első kerekek
9. Oldalsó kisülési védelem 12 Gépház
10. Hátsó kerekek
11. Gyűjtőzsák
12. Hálózati csatlakozó
13. szintjelző 17 Csillagkapocs anya

18 Csavar a rúd rögzítéséhez 19 Csavar a készülékházon 20 Feszítőkar

1. Készülék kábel
2. Bowden kábel
3. Műanyag pántok - gyűjtőzsák 24 gyűjtőzsák rúdja

25 Gyűjtőzsák rögzítése 26 Kioldógomb

1. Hajtókonzol
2. Rögzítő konzol
3. Penge
4. Penge csavar

**ÖSSZESZERELÉS**

**Vigyázat! Sérülésveszély a forgó pengék miatt. Csak akkor végezzen munkát a berendezésen, ha a penge kiﬀ kapcsolt és álló helyzetben van.**

**A berendezésen végzett bármilyen munka előtt húzza ki a dugót.**

**Szerelje fel az első kereket**

1. Hátulról helyezze be a csavarokat a nyílásokon keresztül (a hosszabb csavarokat az alsó lyukba kell illeszteni), és rögzítse az első kerék rúdjait az anyákkal.
2. Rögzítse a burkolatot az alsó, még kiálló csavarokra.

**Szerelje fel az alsó rudat (B ábra)**

1. Helyezze az alsó rúd (5) furatait a készülékház jobb és bal oldalán lévő csavarok (19) fölé.
2. Csavarozza be szorosan a rudat (5) mindkét oldalon egy-egy csavarral (18) és egy csillagbilincses anyával (17).

**Szerelje be az ívelt fogantyút (C ábra)**

1. Döntse a helyére az íves fogantyút (1).
2. Fordítsa el a szorítókarokat (20) az óramutató járásával megegyező irányba.
3. Zárja be a szorítókarokat (20) a rúd (5) felé nyomva. A szorítókarokat úgy kell meghúzni, és úgy kell a rúddal érintkezni, hogy átlagos erővel szorítsanak.

Ellenkező esetben előfordulhat, hogy meg kell húzni (az óramutató járásával megegyező irányban) vagy meg kell lazítani (az óramutató járásával ellentétesen).

**Csatlakoztassa a kábelhorgot:**

Csatlakoztassa a kábeltartókat (4) a rúdra (5) és az íves fogantyúra (1), hogy rögzítse a készülék kábelét (21) és a bowdenkábelt (22).

**Fűgyűjtő felszerelése/ürítése (D&E ábra)**

**Vigyázat! Csak akkor használja a berendezést, ha a fűgyűjtő teljesen és megfelelően fel van szerelve.**

**A fűgyűjtő felszerelése esetén a mulcsozó készletet és az oldalkidobót nem szabad a gépre szerelni.**

Szerelje össze a fűgyűjtő kosarat (14):

Húzza a műanyag hurkokat (23) a kosárrudakra (24).

**A fűgyűjtő rögzítése**

A gyűjtőzsák használata előtt el kell távolítani a mulcskészletet és az oldalsó ürítést.

1. Emelje fel a lengéscsillapítót (6).
2. Akassza be a fűgyűjtő dobozt (14) a berendezés hátulján lévő, erre a célra szolgáló tartóba (25).
3. Engedje ki a fedelet (6).

A fűgyűjtő doboz szétszerelése/kiürítése

1. Emelje fel az ütközésvédőt (6) és vegye ki a fűgyűjtő dobozt (14).
2. Ürítse ki és szerelje vissza a vízgyűjtő kosarat.

**Szintmérő (E ábra)**

A szintjelző (E 16) a fűgyűjtő (E 14) oldalán található. A ﬂap által biztosított aerodinamikus légvezetés a ﬁlligálást is optimalizálja.

GOFlap nyitva: fűgyűjtő üres

STOP Csukott csappantyú: fűgyűjtő megtelt

**Mulcsozó készlet felszerelése (F ábra)**

A mulcskészlet használata előtt az oldalsó kidobócsatornát el kell távolítani.

1. Távolítsa el a fűgyűjtőt, ha az be van szerelve.
2. Emelje fel a fedelet.
3. Helyezze be a mulcskészletet (8). Vegye ki a mulcsozó készletet
4. Emelje fel a fedelet.
5. A kettős fogantyúk összenyomásával oldja ki a mulcskészletet (8), majd vegye ki.

**Oldalsó kisülés (G ábra)**

Az oldalsó fűkidobó használata előtt a mulcsozó készletet és a fűgyűjtőt el kell távolítani.

1. Oldja ki az oldalsó ütközésvédelmet (11) a reteszelőelem (11a) balra húzásával és az oldalsó ütközésvédő (11) kinyitásával.
2. Szerelje fel az oldalsó kiürítést (9) a kampóra.

**A vágási magasság beállítása (I. ábra)**

Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a dugót, és várja meg, amíg a penge megáll. Sérülésveszély áll fenn.

A berendezés 6 pozícióval rendelkezik a vágási magasság beállításához (25-75 mm):

1. Húzza a kart (7) kifelé, és tolja a kívánt helyzetbe.
2. Nyomja vissza a kart.
3. Állítsa be az első kerék megfelelő magasságát is.

A keréktartón lévő címke mutatja a vágási magassághoz tartozó beállításokat.

Lazítsa meg a szárnyas anyát, és rögzítse a kereket a kívánt helyzetben.

1. A kerék beállítása rögzül, amint a rögzítő konzolok (28) a helyükre pattannak. Ha a kereket más futási irányba kívánja állítani, a rögzítőkonzol felemelésével oldja ki. Hozza a kereket az új helyzetbe, és a szorítókonzolok ismét a helyükre pattannak.

**Az első kerekek beállítása**

A fűnyíró az első kerekek speciális kialakításának köszönhetően rendkívül rugalmas és manőverezhető.

Ezeket a speciális helyzetnek megfelelően kell beállítani az alábbiak szerint:

1. A kerék beállítása a rögzítő konzolok (28) bepattanása után rögzül. Ha a kereket más futási irányban kívánja beállítani, a rögzítőkonzol felemelésével oldja ki. Hozza a kereket az új helyzetbe, és a szorítókonzolok ismét a helyükre pattannak.
2. Ha az első kerekek továbbra is szabadon mozognak, emelje fel a rögzítő konzolokat (28), és ne helyezze őket a nyílásba, hanem helyezze őket a mellette lévő lemezre.

**Be- és kikapcsolás**

A kioldógomb feletti piros lámpa világít, amint a fűnyíró csatlakozik a tápegységhez.

1. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót (A15) a hosszabbító kábelhez.
2. Készítsen hurkot a hosszabbítókábel végére, és akassza azt a kábelfeszítőbe (3).
3. Csatlakoztassa a berendezést a tápegységhez.
4. A bekapcsolás előtt győződjön meg arról, hogy a berendezés nem érintkezik semmilyen tárggyal.
5. A bekapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a kézi markolaton lévő kioldógombot (26), és húzza a biztonsági konzolt (2) az íves fogantyú (1) felé.

Engedje ki a kioldógombot (26).

1. Kerékhajtás:

On: Húzza a meghajtó reteszét (27) a fogantyú felé. A fűnyíró előrefelé mozog. Oﬀ: Engedje el a hajtásrögzítőt (27) a berendezés megáll.

1. A kikapcsoláshoz engedje ki a biztonsági konzolt (2).

**OPERATION**

**Megjegyzés:** Használjon 30 mA-nél nem nagyobb maradóáramra méretezett hibásáramú készüléket (RCD).

**Fontos!** Az első és a hátsó kerekeket azonos magasságba kell állítani.

**Indítás és leállítás**

**A gép kikapcsolása után a penge még néhány másodpercig tovább forog.**

**Hagyja, hogy a motor/lapát megálljon a forgásban, mielőtt újra bekapcsolja. Ne kapcsolja ki és be gyorsan.**

**Kezdődik:**

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a biztonsági gombot.
2. Nyomja a kapcsolókart a fogantyú felé.
3. Engedje ki a biztonsági gombot.

**Megállás:**

Engedje el a kapcsolókart.

**Kaszálás:**

Minden forduló végén helyezze a kábelt az ellenkező (már levágott) oldalra.

Kaszáláskor ne hagyja, hogy a motor különösen nehéz körülmények között dolgozzon. Ha a motor dolgozni kezd, a motor fordulatszáma csökken, és hallani fogja a motor hangjának változását, amikor ez bekövetkezik, hagyja abba a kaszálást, engedje el a kapcsolókart, és emelje meg a vágási magasságot. Ennek elmulasztása károsíthatja a gépet.

**KARBANTARTÁS**

**Tisztítás**

**Megjegyzés: A folytatás előtt húzza ki a kábelt a konnektorból, és húzza ki az áramot. Figyelem: tartsa távol a kezét a mozgó pengétől.**

Minden kaszálás után alaposan tisztítsa meg a fűnyírót ronggyal vagy kefével.

**Ne permetezze vízzel. Téli tárolás**

* Tárolás előtt alaposan tisztítsa meg a fűnyírót.
* Évente egyszer alaposan ellenőriztesse a fűnyírót egy jóváhagyott szervizközpontban.
* **Ne tárolja nedves vagy párás helyen.**
* Tartsa szorosan az összes anyát, csavart és csavart, hogy a készülék biztonságos működési állapotban legyen.
* Gyakran ellenőrizze a fűgyűjtőt, hogy nem kopott-e vagy romlott-e el.
* A biztonság érdekében cserélje ki a kopott vagy sérült alkatrészeket.

**A vágókés cseréje**

 **Álljon meg, húzza ki a dugót a tápegységből, és vegye ki a gyűjtőt.**

Ha a penge tompa, egy szakműhelyben megélezhető. Ha a penge sérült vagy kiegyensúlyozatlanság jeleit mutatja, ki kell cserélni.

1. Fordítsa meg a berendezést.
2. Használjon erős kesztyűt, és tartsa erősen a pengét (29). Egy villáskulccsal fordítsa el a penge csavarját (30) az óramutató járásával ellentétes irányba a motororsó tengelyétől.
3. Az új lapátot fordított sorrendben szerelje be. Ügyeljen arra, hogy a penge helyesen helyezkedjen el, és a csavart szorosan meghúzza.

**DISPOSAL**

Az elektromos termékeket nem szabad a háztartási termékekkel együtt kidobni. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU európai irányelv és annak nemzeti jogba való átültetése szerint a használt elektromos termékeket elkülönítve kell gyűjteni és az erre a célra kijelölt gyűjtőhelyeken kell ártalmatlanítani. Az újrahasznosítással kapcsolatos tanácsokért forduljon a helyi hatóságokhoz vagy a kereskedőhöz.

**GB / MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT**



BUILDERSAS

ZI, 32 rue Aristide Bergès - 31270 Cugnaux - Franciaország Tel: +33 (0)5.34.502.502Fax : +33 (0)5.34.502.503

A gépek: **Elektromos fűnyíró modell: HTDE511RP**

**Sorszám: 20220115607-20220115756**

A műszaki dokumentáció felelőse: Olivier Patriarca úr

a következő szabványoknak megfelelően tervezték:



EN 60335-1: 2012+A11+A13+A1+A14+A2

EN 60335-2-77: 2010

EN 62233: 2008

És a következő irányelvekkel összhangban: Gép 2006/42/EK irányelv

EMC 2014/30/EU irányelv

Rohs irányelv (EU)2015/863 a 2011/65/EU zajvédelmi irányelv 2000/14/EK VI. mellékletének és a 2005/88/EK irányelvnek a módosításáról

98 dB(A)

Garantált hangteljesítményszint

Bejelentett szervezet

Société Nationale de Certification et d'Homologation NB 0499 11, route de Luxembourg L-5230 Sandweiler



Philippe MARIE / PDG Cugnaux, **12-10-2021**

# GARANCIA



GARANCIA

A gyártó az eredeti vásárlástól számított 2 évig garantálja a terméket az anyag- és gyártási hibák ellen. A garancia csak akkor érvényes, ha a termék háztartási használatra készült. A garancia nem terjed ki a normál elhasználódásból eredő meghibásodásokra.

A gyártó vállalja, hogy kicseréli a kijelölt forgalmazó által hibásnak minősített alkatrészeket. A gyártó nem vállal felelősséget a gép teljes vagy részleges cseréjéért és/vagy az ebből eredő károkért.

**A garancia nem terjed ki a következőkből eredő meghibásodásokra:**

* elégtelen karbantartás.
* a termék rendellenes összeszerelése, beállítása vagy működése.
* a normál elhasználódásnak kitett alkatrészek.

**A garancia nem terjed ki:**

* szállítási és csomagolási költségek.
* az eszközt nem arra a célra használja, amire tervezték.
* a gép használata és karbantartása a használati útmutatóban leírtaktól eltérő módon történik.

A folyamatos termékfejlesztés politikája miatt fenntartjuk a jogot a specifikációk előzetes értesítés nélküli módosítására vagy megváltoztatására. Következésképpen a termék eltérhet a benne szereplő információktól, de a módosítást előzetes értesítés nélkül vállaljuk, ha az az előző tulajdonság javulásaként ismerhető fel.

**A GÉP HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL A KÉZIKÖNYVET.**

A pótalkatrészek megrendelésekor kérjük, adja meg az alkatrészszámot vagy kódot, ezt a jelen kézikönyvben található pótalkatrészjegyzékben találja meg. Őrizze meg a vásárlási bizonylatot; e nélkül a garancia érvényét veszti. A termékkel kapcsolatos segítségnyújtás érdekében kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot telefonon vagy a weboldalunkon keresztül:

**- +33 (0)9.70.75.30.30**

* **https://services.swap-europe.com/contact**

A webes platformon keresztül kell létrehoznia egy "jegyet".

* Regisztráljon vagy hozzon létre fiókot.
* Adja meg az eszköz hivatkozási számát.
* Válassza ki a kérés tárgyát.
* Írja le a problémát.
* Csatolja a következő fájlokat: számla vagy eladási bizonylat, fénykép az azonosító tábláról (sorozatszám), fénykép a szükséges alkatrészről (például: a transzformátor dugójának eltört csapjai).



# TERMÉKHIBA



**MI A TEENDŐ, HA A GÉPEM ELROMLIK?**

**Ha a terméket egy üzletben vásárolta:**

1. Ürítse ki az üzemanyagtartályt, ha a termék rendelkezik ilyennel.
2. Győződjön meg róla, hogy a gép teljes, a mellékelt tartozékokkal együtt, és tiszta! Ha ez nem így van, a javítóműhely el fogja utasítani a gépet.

Menjen a boltba a teljes géppel és a nyugtával vagy számlával.

**Ha a terméket egy weboldalon vásárolta:**

1. Ürítse ki az üzemanyagtartályt, ha a termék rendelkezik ilyennel..
2. Győződjön meg róla, hogy a gép teljes, a mellékelt tartozékokkal együtt, és tiszta! Ha ez nem így van, a javítóműhely el fogja utasítani a gépet.
3. Hozzon létre egy SWAP-Europe szolgáltatási jegyet az alábbi weboldalon: https://services.swap-europe.com.

a SWAP-Europe-on történő kéréshez csatolnia kell a számlát és a névtábla fényképét (sorozatszám).

1. A gép leadása előtt vegye fel a kapcsolatot a javítóállomással, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az rendelkezésre áll.

Menjen a javítóállomásra a teljes géppel, becsomagolva, a vásárlási számlával és a SWAP-Europe honlapról a szervizkérelem kitöltése után letölthető állomás-támogatási lappal együtt.

A BRIGGS & STRATTON, HONDA és RATO gyártók motorhibás gépei esetében kérjük, olvassa el a következő utasításokat.

A javításokat az említett gyártók jóváhagyott motorgyártói végzik, lásd a honlapjukat:

* <http://www.briggsandstratton.com/eu/fr>
* [http://www.honda-engines-eu.com/fr/service-network-page;jsessionid=5EE8456CF39CD572AA2AEEDFD](http://www.honda-engines-eu.com/fr/service-network-page%3Bjsessionid%3D5EE8456CF39CD572AA2AEEDFD) 290CDAE
* [https://www.rato-europe.com/it/service-network](http://www.rato-europe.com/it/service-network)

**Kérjük, őrizze meg az eredeti csomagolást, hogy az értékesítés utáni visszaszolgáltatást lehetővé tegye, vagy csomagolja be a gépet egy hasonló méretű kartondobozba.**

**Az értékesítés utáni szolgáltatásunkkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel kapcsolatban a https:// services.swap-europe.com weboldalunkon kérhet tájékoztatást.**

**Forróvonalunk továbbra is elérhető a +33 (9) 70 75 30 30-as számon.**

# GARANCIÁLIS KIZÁRÁSOK

**A GARANCIA NEM TERJED KI:**

* A termék beindítása és beállítása.
* A termék normál elhasználódásából eredő károk.
* A termék nem megfelelő használatából eredő károk.
* A nem a használati utasításnak megfelelő összeszerelésből vagy üzembe helyezésből eredő károk.
* A karburátorok 90 napon túli meghibásodása és a karburátorok elszennyeződése.
* Időszakos és szokásos karbantartási események.
* Olyan módosítási és szétszerelési műveletek, amelyek közvetlenül érvénytelenítik a garanciát.
* Olyan termékek, amelyek eredeti hitelesítési jelölése (márka, sorozatszám) megrongálódott, megváltozott vagy

visszavonták.

* Fogyóeszközök cseréje.
* Nem eredeti alkatrészek használata.
* Az alkatrészek törése ütések vagy kiugrások következtében.
* Tartozékok bontása.
* Bármilyen külső okkal összefüggő hibák és következményeik.
* Alkatrészek elvesztése és a nem megfelelő csavarozás miatti veszteség.
* Alkatrészek vágása és az alkatrészek meglazulásával kapcsolatos bármilyen kár.
* Túlterhelés vagy túlmelegedés.
* Rossz minőségű tápellátás: hibás feszültség, feszültséghiba stb.
* A termék élvezeti jogának megvonásából eredő károk a javításhoz szükséges idő alatt.

és általánosabban a termék immobilizálásával kapcsolatos költségek.

* A SWAP-Europe javítóállomás által készített becslést követően harmadik fél által készített második vélemény költségei.
* Olyan termék használata, amely olyan hibát vagy törést mutat, amely nem képezte a SWAP-Europe szolgáltatásainak azonnali bejelentése és/vagy javítása tárgyát.
* Szállítással és tárolással összefüggő romlás\*.
* 90 napon túli indítók.
* Olaj, benzin, zsír.
* Nem megfelelő üzemanyagok vagy kenőanyagok használatával kapcsolatos károk.

**\* A** szállítási jogszabályoknak megfelelően a szállítással kapcsolatos károkat 48 napon belül be kell jelenteni a fuvarozónak.

legfeljebb a megfigyelést követő órán belül ajánlott levélben, tértivevényes küldeményként. Ez a dokumentum az Ön értesítésének kiegészítése, nem kimerítő lista.

**Figyelem:** minden megrendelést a kézbesítő jelenlétében kell ellenőrizni. A kézbesítő személy általi elutasítás esetén egyszerűen vissza kell utasítania a szállítást, és értesítenie kell a visszautasításról.

**Emlékeztető:** a tartalékok nem zárják ki a 72 napon belüli, tértivevényes ajánlott levélben történő értesítést.

órák.

**Információk:**

A termikus eszközöket minden szezonban teleltetni kell (a SWAP-Europe weboldalán elérhető szolgáltatás). Az akkumulátoroknak

tárolás előtt fel kell tölteni.



**Érdeklődni, kérjük, lépjen kapcsolatba:**

BUILDER SAS

32, Rue Aristide Berges 21 31270 Cugnaux, Franciaország

Tel.: Fax: +33(0)5.34.502.502 Fax: +33(0)5.34.502.503

http://www.hyundaipower-fr. kukorica/

Fabrique en Republique Populaire de Chine (PRC)

lmportee par BUILDER SAS, Franciaország Engedélyezte: Hyundai Corporation Holdings,Korea