

# FŰNYÍRÓ BENZIN HTDT562ES-1

FIGYELMEZTETÉS: Használat előtt alaposan olvassa el a használati útmutatót.

### 1. SAYETY UTASÍTÁSOK

**Utasítások**

* Olvassa el figyelmesen az utasításokat. Ismerje a kezelőszerveket és a berendezés megfelelő használatát.
* Soha ne engedje, hogy gyermekek használják ezt a fűnyírót. Ha a fűnyírót más személynek adja át, adja át ezt a kézikönyvet is. Győződjön meg arról is, hogy ez a személy csak a szükséges utasítások kézhezvétele után használja a készüléket. A helyi törvények korlátozhatják a felhasználó életkorát.
* Soha ne nyírjon, amikor emberek, különösen gyerekek vagy állatok vannak a közelben.
* Ne feledje, hogy az üzemeltető vagy a felhasználó felelős a balesetekért vagy kockázatokért, amelyek más személyeket vagy azok tulajdonát érhetik.
* Ha szükséges, az eszköz biztonságos használatához vegyen részt egy tapasztalt személy által tartott képzésen.

**Előkészítés**

* A fűnyírás során mindig viseljen csúszásmentes lábvédőt és hosszú nadrágot. Ne használja a berendezést mezítláb vagy nyitott szandálban.
* viseljen egyéni védőfelszerelést, amely legalább a következőket tartalmazza: védőruha, kesztyű, lábvédő, maszk, szem- és hallásvédő.
* Gondosan vizsgálja meg a felszerelés helyét, és távolítson el minden idegen tárgyat, például köveket, játékokat, botot és drótokat.
* FIGYELMEZTETÉS - A benzin rendkívül gyúlékony.
  + Indítás előtt adjon hozzá üzemanyagot. Ne vegye le az üzemanyagtartály kupakját, amíg a gép fut, vagy amikor a gép forró.
  + Ha az üzemanyag kiömlött vagy kiszivárgott, ne próbálja meg beindítani a gépet, hanem vigye el a gépet a szivárgás helyétől, és kerülje a gyújtóforrás létrehozását, amíg a benzingőzök el nem oszlanak.
  + Csak a szabadban tankoljon, és tankolás közben ne dohányozzon.
  + Tárolja az üzemanyagot a kifejezetten erre a célra szolgáló tartályokban.
  + Cserélje ki biztonságosan az üzemanyagtartályt vagy a hibás benzincsapot.
* Cserélje ki a hibás kipufogókat.
* Használat előtt mindig ellenőrizze szemrevételezéssel, hogy a pengék, a pengeegység és a pengezár nem kopott vagy sérült-e. Az egyensúly fenntartása érdekében cserélje ki a nem jó állapotban lévő pengéket és pengegyütteseket. Mindig az ajánlott pengéket használja. Az ajánlott pengék listájáért forduljon a gyártóhoz vagy a kereskedőhöz. A nem ajánlott pengék meghibásodások, sérülések és balesetek kockázatát jelenthetik.
* A pengéket ki kell egyensúlyozni a megfelelő működés és a biztonságos munkavégzés érdekében.

**Művelet**

* Ne használja a gépet zárt térben, különben veszélyes szén-monoxid-kibocsátás keletkezhet.
* Csak nappali fényben vagy jó mesterséges fényben nyírjon. Mindig legyen jó a látótávolság.
* Lehetőség szerint kerülje a berendezés használatát zsíros füvön.
* A lejtőkön mindig legyen biztos a járásban.
* Sétálj, soha ne fuss.
* A fűnyírógépek esetében a lejtőkön keresztül nyírjon, soha ne felülről lefelé.
* A lejtőkön történő irányváltoztatáskor fokozott óvatossággal járjon el.
* Állítsa le a késeket, ha a fűnyírót szállítás közben meg kell dönteni, ha nem fűfelületeken halad át, és ha a fűnyírót a kaszálandó terület miatt szállítja.
* Ne nyírjon meredek lejtőkön.
* A fűnyírót rendkívül óvatosan billenjen meg vagy húzza maga felé.
* Soha ne használja a fűnyírót hibás védőburkolattal, vagy olyan biztonsági eszközök nélkül, mint a terelőlapok és/vagy gyűjtőedények, amelyek nincsenek a helyükön.
* Ne változtassa meg a motor konfigurációját, és ne növelje a sebességet.
* Indításhoz kapcsolja ki az összes lapátot, a sebességváltónak üres állásban kell lennie, a kipörgésgátló kart ki kell engedni. Állítsa a lábát jól távolabb a késekhez.
* A motor beindítása vagy beindítása előtt figyelmesen olvassa el és értse meg az összes utasítást.
* Ne döntse meg a fűnyírót a gép indításakor, és ne kapcsolja be a motort, kivéve, ha a fűnyírót az indításhoz meg kell dönteni. Ebben az esetben ne döntse meg a feltétlenül szükségesnél jobban, és csak a felhasználótól legtávolabb eső részt emelje meg.
* Ne indítsa el a gépet úgy, hogy a kidobónyílás előtt áll.

Ne tegye a kezét vagy lábát a forgó alkatrészek közelébe vagy alá. Tartsa tisztán a fűkiszedő száját.

* Soha ne vigye vagy hordozza a fűnyírót, miközben a gép fut.
* Állítsa le a gépet, és húzza ki a gyújtáskulcsot, húzza ki a gyújtógyertyát a gyújtógyertyából:
  + A fűelszívó tisztítása vagy duguláselhárítása előtt.
  + A fűnyíró ellenőrzése, tisztítása és a fűnyírón végzett munka előtt.
  + Egy tárgynak való ütközés után. A fűnyíró újbóli használata előtt vizsgálja meg a fűnyírót a sérülések szempontjából, és javítsa ki.
  + Ha a fűnyíró rendellenesen vibrálni kezd, azonnal állítsa le a motort, és ellenőrizze a korábbi ajánlások szerint.
* A kezelőszerveket mindig ellenőrizni kell, hogy megfelelően működnek-e. Meghibásodás esetén ne használja a szerszámot, és vigye szervizbe ellenőrzésre.
* Azonnal állítsa le a motort:
  + Minden alkalommal, amikor magára hagyja a szerszámot és a munkaterületet
  + Tankolás előtt.
* Ha a szerszám megállt, parkolja le egy biztonságos helyen.
* Mozgás közben lassan mozogjon.
* A fűnyírót nem szabad lejtőkön és lejtők, árkok vagy padkák közelében használni; ha a szerszámot ilyen helyeken kell használni, fokozott elővigyázatossággal és óvatosan kezelje a szerszámot.
* A fűnyíró biztonsági rendszereit vagy funkcióit nem szabad megbolygatni vagy kikapcsolni;
* A kezelő nem változtathatja meg a motor fordulatszám-szabályozójának lepecsételt beállításait, és nem babrálhatja meg azokat.

**Karbantartás és tárolás**

* Ellenőrizze és húzza meg az összes csavart és csavart, hogy a berendezés biztonságos működési állapotban legyen.
* Soha ne tartsa a fűnyírót benzinnel a tartályban épületben, mert a gőzök erős lángot vagy szikrát okozhatnak.
* Hagyja a gépet lehűlni, mielőtt zárt helyen tárolja.
* A tűzveszély csökkentése érdekében tartsa a gépet tisztán fű nélkül, zsír nélkül, a kipufogó és a motor lehűl, szükség esetén válassza le az akkumulátort, és ürítse ki az üzemanyagtartályt.
* Gyakran ellenőrizze a fűgyűjtőt, annak állapotát vagy romlását.
* A biztonság érdekében cserélje ki az elhasználódott és sérült alkatrészeket.
* Ha az üzemanyagtartályt le kell üríteni, azt a szabadban kell elvégezni.

**Különleges biztonsági utasítások**

* A fűnyírót mindig úgy használja, hogy a felszedőzsák és/vagy a deflektor a rendeltetésszerű helyzetben van.
* Kapcsolja ki a motort a felszedőzsák kiürítése vagy a vágási magasság megváltoztatása előtt.
* Amíg a motor jár, soha ne tegye kezét vagy lábát a fűnyíró alá vagy a fűkidobó terület alá.
* A fűnyírás előtt távolítson el minden olyan idegen tárgyat a fűből, amelyet a gép meg tud mozgatni.
* A fűnyíró használata közben tartsa biztonságos távolságban a gyermekeket és a háziállatokat.
* Soha ne emelje fel a fűnyírót, amikor a motor beindul.
* Az alkohol, a kábítószer, valamint a betegség, a láz és a fáradtság befolyásolja a válaszadási képességet. Ilyen körülmények között ne használjon elektromos szerszámokat.
* Soha ne változtassa meg a motor névleges fordulatszámát.
* Soha ne emelje vagy vigye a szerszámot járó motor mellett.
* A motor beindítása előtt engedje ki a vonórudat.
* A fűnyírás előtt helyezze a gyűjtőzsákot a rendeltetésszerű helyére.
* Ne használja a fűnyírót eső esetén vagy nedves fűben.
* Soha ne emelje fel a fűnyíró hátsó részét a motor indításakor, és soha ne tegye kezét vagy lábát a fűnyírófedél alá vagy a hátsó kidobónyílásba, amíg a motor jár.
* A következő esetekben állítsa le a motort, és vegye le a gyújtógyertyasapkát:
  + Mielőtt a fűnyírófedél alatt vagy a kidobónyílás közelében dolgozna.
  + Minden karbantartás, javítás vagy ellenőrzés előtt.
  + A fűnyíró szállítása, felemelése vagy tárolása előtt.
  + Ha a fűnyírót felügyelet nélkül hagyja, vagy a vágási magasságot megváltoztatja.
  + A gyűjtőzsák eltávolítása és kiürítése.
* Idegen tárgyra való ráütközés után állítsa le a motort, és gondosan vizsgálja meg a fűnyírót a sérülések szempontjából. Szükség esetén vigye a fűnyírót javításra egy hivatalos szervizközpontba.
* Ha a fűnyíró rendellenesen rezeg, próbálja megérteni az okot, és vigye a fűnyírót egy hivatalos javítóközpontba.
* A fűnyíró biztonságos használata érdekében rendszeresen ellenőrizze, hogy a csavarok, anyák és csavarok megfelelően meg vannak-e húzva.
* Ne használja a szerszámot olyan helyen, ahol fennáll a világítás veszélye.
* Használja az eszközt nappali fényben vagy jó megvilágítás mellett. Mindig tartsa távol a járókelőket.
* Figyelmeztetés: Legyen rendkívül óvatos, amikor a fűnyírót lejtőkön, lejtők, árkok vagy padkák közelében használja; mindig legyen biztos a lábában, és maradjon éber.
* a fűnyíró biztonsági rendszereit vagy funkcióit nem szabad megbolygatni vagy kikapcsolni;
* a kezelő nem változtathatja meg és nem babrálhatja meg a motor fordulatszám-szabályozójának lepecsételt beállításait;
* A kezelőnek a szerszám első használata előtt megfelelő képzésben kell részesülnie tapasztalt személyekkel.
* Figyelmeztetés: ne használja a készüléket fáradtan, betegen, illetve alkohol vagy más kábítószer hatása alatt;
* A szerszámot biztonságosan parkolja le, mielőtt elhagyja. A szerszámot ki kell kapcsolni.
* A fűnyírót nem szabad úgy üzemeltetni, hogy a fűgyűjtő vagy az önzáró ürítőnyílás védőburkolat nincs a helyén;
* Figyelmeztetés: óvatosan a kipufogógázzal. Ne lélegezze be őket.
* Viseljen megfelelő ruházatot, például hosszú nadrágot és védőfelszerelést: csúszásgátló lábvédőt, hallásvédőt, szemvédőt és kesztyűt.
* Az egészségügyi problémák elkerülése érdekében korlátozza a működés idejét. Pihenjen eleget. A zajnak és rezgésnek való kitettségnek alapvető következményei lehetnek az egészségre.
* FIGYELMEZTETÉS: Veszélyt jelent a pengeegységek mozgatása. A pengéket mindig teljes megállásban kezelje, és viseljen védőkesztyűt.
* FIGYELMEZTETÉS: Veszélyt jelent a pengeegységek mozgatása. A pengéket mindig teljes megállásban kezelje, és viseljen védőkesztyűt.

**Üzemanyag-kezelés**

Óvatosan bánjon az üzemanyagokkal. Gyúlékonyak és a gőzök robbanásveszélyesek. Csak jóváhagyott tárolóedényt használjon.

Soha ne vegye le az üzemanyagkupakot, és ne töltsön üzemanyagot a gép bekapcsolt állapotában. A tankolás előtt kapcsolja ki a készüléket, és hagyja, hogy a motor és a kipufogó alkatrészek lehűljenek.

Ne dohányozzon.

Soha ne tankoljon a szobában.

Soha ne tárolja a szerszámot és az üzemanyagtartályt olyan helyen, ahol nyílt láng van, például vízmelegítő közelében.

Ha üzemanyag kifolyt, ne próbálja meg beindítani a gépet, hanem távolítsa el a kifolyt anyagtól, mielőtt elkezdené használni. Kérjük, takarítsa fel a kiömlött folyadékot.

A tankolás után helyezze vissza és húzza meg az üzemanyagtartály kupakját.

A szerszám üzemanyaggal való feltöltésére vonatkozóan szigorúan kövesse a kézikönyvben található utasításokat.

**Karbantartás és tárolás során**

Kapcsolja ki a szerszámot, és várja meg, amíg teljesen leáll. Győződjön meg arról, hogy minden mozgó alkatrész megállt.

Az ellenőrzés, a beállítások, a karbantartás, a szervizelés és a tárolás előtt hagyja a gépet lehűlni. A szerszámot olyan helyen tárolja, ahol az üzemanyaggőz nem jut lánghoz vagy szikrához.

A szerszám szállítását biztosítani kell az üzemanyag kifolyásának, a balesetek és a sérülések elkerülése érdekében.

**Maradék kockázatok**

Még ha a terméket az összes biztonsági követelménynek megfelelően használja is, akkor is fennáll a sérülés és a károkozás lehetséges kockázata. A termék felépítéséből és kialakításából a következő veszélyek adódhatnak:

Veszélyt jelentenek a sérülések és anyagi károk, amelyek a vágás során a rejtett tárgyak hirtelen becsapódása vagy törése miatt keletkezhetnek.

A repülő tárgyak által okozott sérülések és balesetek kockázatai fennállnak.

A termék hosszan tartó használata a kezelőt rezgéseknek teszi ki, és úgynevezett "fehér ujj" betegséget okozhat. A kockázat csökkentése érdekében viseljen kesztyűt és tartsa melegen a kezét.


Ha a "fehér ujj szindróma" bármelyik tünete jelentkezik, azonnal forduljon orvoshoz.

A "fehér ujj" tünetei közé tartozik a zsibbadás, az érzékenység elvesztése, bizsergés, fájdalom, erővesztés, színváltozások vagy a bőr állapota. Ezek a tünetek általában az ujjakon, a kezeken vagy a csuklókon jelentkeznek. A kockázat alacsony hőmérsékleten megnő.

A hosszú ideig tartó zajterhelés károsíthatja a kezelő egészségét. A szerszám működtetésekor mindig hallásvédőt kell használni. A szerszám működtetését korlátozni kell, és két munkamenet között pihenőidőt kell tartani (pl. 10 perc működtetés és 20 perc pihenő).

**Szimbólumok**

Olvassa el a használati útmutatót



Kivetések kockázata; tartsa távol a járókelőket

Éles pengék; Vigyázzon, nehogy elvágja az ujjakat és a lábakat. Ne érintse meg a pengéket, amíg a szerszám teljesen

állj meg.

Tisztítsa meg a kaszálandó területet, tartsa a gyermekeket és más személyeket biztonságos távolságban a kaszálástól.


gép.

Garantált hangteljesítményszint

**Rendeltetésszerű használat**

Ez a készülék kizárólag a hazai területen történő fűnyírásra alkalmas. A készüléket háztartási használatra tervezték. Folyamatos professzionális használatra nem alkalmas. Minden más, a jelen használati útmutatóban kifejezetten nem engedélyezett használat a készülék károsodását eredményezheti, és komoly veszélyt jelenthet a felhasználóra nézve.

Ezt a készüléket felnőttek általi használatra tervezték. Gyermekek és a kézikönyvvel nem ismerkedők nem használhatják a készüléket. A felhasználó felelős a balesetekért vagy a személyekben vagy a tulajdonukban okozott károkért. A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használat vagy nem megfelelő kezelés által okozott károkért.

**Leírás**

**Műszaki információk**

|  |  |
| --- | --- |
| Modell | HTDT562ES-1 |
| Névleges teljesítmény | 3,5 kW |
| Sebesség | 2900/min |
| Vágási szélesség | 560 mm |
| Fűgyűjtő kapacitás | 75 L |
| Súly | 38,4 kg |
| Garantált hangteljesítményszint | 98 dB(A) |
| Hangteljesítményszint | 96,58 dB(A) K= 0,64 dB(A) |
| Hangnyomásszint | 84,9 dB(A) K= 2,5 dB(A) |
| Rezgés | Max 5,822m/s2; K=1,5 m/s2 |

### ÖSSZESZERELÉS

#### Fogantyú


Óvatosan csavarja ki a fogantyút, hogy ne csípje be és ne sértse meg a vezérlőkábeleket.

1. Emelje fel a fogantyúkat, amíg az alsó fogantyúrész a kaszálási pozícióban be nem reteszelődik.
2. Távolítsa el a védőpárnát, emelje a felső fogantyúrészt az alsó fogantyúra, és húzza meg mindkét fogantyúgombot.

#### Az első kerekek beállítása

A fűnyíró az első kerekek speciális kialakításának köszönhetően rendkívül rugalmas és manőverezhető. Ezeket az adott helyzetnek megfelelően az alábbiak szerint kell beállítani:

1. A kerék beállítása rögzül, amint a rögzítő konzolok a helyükre pattannak. Ha a kereket más futási irányba kívánja állítani, a rögzítőkonzol felemelésével oldja ki. Hozza a kereket az új helyzetbe, és a rögzítő konzolok ismét a helyükre pattannak.
2. Amennyiben az első kerekek továbbra is szabadon mozognak, emelje fel a rögzítő konzolokat (1), és ne helyezze őket a nyílásba, hanem helyezze őket a mellette lévő lemezre.



#### Útmutatás a fűzsák összeszereléséhez

**A fűgyűjtő használata előtt a mulcsozó készletet/oldalsó ürítést el kell távolítani.**

Rögzítse a fűgyűjtőt az 1-2. kép szerint.



Nyissa ki a csappantyút, majd szerelje fel a fűgyűjtőt a szerszám hátulján lévő kampóra. Engedje ki a csappantyút.

#### Szedje szét a visszanyerési zsákot

Emelje fel a fedelet, és vegye ki a gyűjtőzsákot.

**Oldalsó kisülés**

#### Az oldalsó fűkifúvás használata előtt a fűgyűjtő kosarat távolítsa el.

* Nyissa ki az oldalsó kisülési csappantyút
* Emelje fel a fedelet.
* Akassza be az oldalsó ürítést. Engedje ki a csappantyút.



**Mulcsozó készlet**

#### A mulcsozó készlet használata előtt az oldalsó ürítést el kell távolítani.

Összeszerelés

* Távolítsa el a fűgyűjtőt, ha az be van szerelve.
* Emelje fel a fedelet.
* Helyezze be teljesen a mulcsozó készletet a szerszám hátulján.
* Nyomja meg a készletet, hogy rögzítse azt a helyén.



**Szétszerelés**

* Emelje fel a fedelet.
* Nyomja meg erősen a mulcsozószett közepét.
* Tartsa és húzza meg a fogantyút a mulcsozó készlet eltávolításához.

### VÁGÁSI MAGASSÁG BEÁLLÍTÁSA

* + Húzza a kart kifelé, és tolja a kívánt pozícióba.
  + Nyomja befelé ismét a kart.
  + Állítsa be a megfelelő magasságot az első keréken is. A keréktartón lévő címke mutatja, hogy a gép melyik magasságot állította be. Lazítsa meg a szárnyas anyát, és rögzítse a kereket a kívánt pozícióban.
  + A bilincs meghúzása rögzíti a kereket a helyén. Ha a kerék az ellenkező irányba forog, emelje fel a bilincset az indításgátló eltávolításához. Hozza a kereket az új helyzetébe, és húzza vissza a bilincset.

### ÜZEMANYAGTARTÁLY FELTÖLTÉSE

1. **Tartály feltöltése**

**FIGYELEM! A benzin rendkívül gyúlékony.**

**Tárolja az üzemanyagot kifejezetten erre a célra kialakított kannákban.**

**Az üzemanyagtartályt csak a szabadban és a motor beindítása előtt töltse fel. Az üzemanyagtartály feltöltésekor vagy az üzemanyag kezelésénél ne dohányozzon.**

**Soha ne nyissa ki az üzemanyagtartály kupakját, és soha ne töltsön üzemanyagot járó vagy meleg motorral.**

**Ha üzemanyag folyt ki, ne indítsa tovább a motort, vigye el a szerszámot a kifolyt üzemanyag helyétől, és vigyázzon, hogy ne keletkezzen szikra vagy láng, amíg az üzemanyaggőzök el nem oszlanak.**

**Teljesen zárja le az üzemanyagtartályt és az üzemanyagtartályokat.**

**Mielőtt a fűnyírót a kés karbantartásához vagy az olaj leeresztéséhez megdöntené, ürítse ki az üzemanyagtartályt.**

**FIGYELMEZTETÉS: Soha ne töltse fel az üzemanyagtartályt zárt térben, járó motor mellett, vagy mielőtt a motor használat után legalább 15 percig nem hűlt le.**

**FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon nem engedélyezett benzint, például E15-öt és E85-öt. Ne keverje az olajat benzinnel, és ne módosítsa a motort, hogy alternatív üzemanyagokkal működjön. A nem engedélyezett üzemanyagok használata károsítja a motor alkatrészeit, és érvényteleníti a motor garanciáját. Az üzemanyagrendszer vízkő kialakulásától való megóvása érdekében adjon üzemanyag-stabilizátort az üzemanyaghoz. Nem minden üzemanyag azonos. Ha indítási vagy teljesítményproblémák lépnek fel, váltson szállítót vagy üzemanyagmárkát.**

Az üzemanyagnak a következő kritériumoknak kell megfelelnie:


* + Tiszta, új és ólommentes benzin.
  + Legalább 87/87 AKI (91 RON) oktánszám. Nagy magasságban történő használathoz lásd alább
  + Legfeljebb 10% etanolt tartalmazó benzin elfogadható.
  + Távolítsa el az üzemanyagtartály kupakját. Adjon hozzá üzemanyagot.
  + Zárja le az üzemanyagtartályt a kupakkal.

**Ne töltse túl. A motor beindítása előtt törölje le a kifolyt üzemanyagot.**

1. **Motorolaj**

Ajánlott olaj: SAE30 osztályú, jó minőségű mosószeres olaj használata ajánlott. Ne használjon speciális adalékanyagokat.

Olajtartály feltöltése

* + Nyissa ki az olajtartályt.
  + Töltse közvetlenül az olajat a tartályba. Ne töltse túl.
  + Zárja le az olajtartályt. Törölje fel a kifolyt folyadékot.

Az olajszint ellenőrzése

* + Ellenőrizze az olajszintet leállított és vízszintes állapotban lévő motorral.
  + Vegye ki a dugót/mérőpálcát az olajtartályból, és törölje le.
  + Az olajtartály dugóját/mérőpálcáját a képen látható módon, csavarás nélkül helyezze be a tartály nyakába, majd az olajszint ellenőrzéséhez vegye ki.
  + Ha az olajszint a mérőpálca alsó határához közel vagy az alatt van, vegye ki a mérőpálcát, és töltse fel az ajánlott olajtartályt a mérőpálca felső határáig (a mérőpálca alsó széléig). Ne töltse túl.
  + Cserélje ki az olajtartály dugóját/mérőpálcáját.

Felső határ : magassági határ

Alsó határ :alsó határ


**OPERATION**

Indítsa el a készüléket biztonságos és sík talajon, lehetőleg ne magas fűben. Ügyeljen arra, hogy a vágószerszámok ne érjenek tárgyakhoz vagy a talajhoz.

1. **Indítsa be a motort**
   * Nyomja meg 3-szor az alapozó izzót
   * Húzza a hajtókar rudat a működésvezérlő rudat (vezérlőkar) a fogantyú irányába, és tartsa meg.
   * Húzza meg az indítókötelet.
   * Ha a motor beindul, lassan húzza vissza az indítókötelet.
2. **Állítsa le a motort**
   * Engedje el a rudakat. A motor kikapcsol, és a penge lelassul. Várjon a penge teljes leállásáig.
3. **Kaszálás**
   * **Önjáró funkció**

Az önjáró szerkezet a fogantyún lévő hajtókar megnyomásával és a fékkar egyidejű, a fogantyú irányába történő húzásával kapcsol be, amíg az be nem kattan. Az önjáró mechanizmus általi előrefelé irányuló vontatás megszűnik, amikor a hajtókart elengedik.

Az önjáró szerkezet leállításához a motor leállítása nélkül engedje el egy kicsit a hajtókart, amíg az önjáró szerkezet ki nem kapcsol. Húzza vissza a hajtókart a fogantyú felé, és folytassa a kaszálást az önjáró mechanizmus nélkül.



* + **Munkautasítások**

A fű megóvása érdekében a száraz füvet a lehető legtöbbször nyírja le.

Állítsa be a vágási magasságot úgy, hogy a gép ne legyen túlterhelt.

Vezesse a gépet mérsékelt sebességgel (sétálva) a lehető legegyenesebben a szíj mentén. A tökéletes kaszálási eredmény érdekében a sávoknak mindig néhány centiméterrel át kell fedniük egymást.

Ne hátráljon meg.

Mindig a lejtőkre merőlegesen dolgozzon.

Ha a pengék idegen tárgyakkal érintkeznek, azonnal állítsa le a motort. Várja meg, amíg a pengék teljesen leállnak, és ellenőrizze, hogy a készülék nem sérült-e meg. Csak akkor folytassa a munkát, ha a készülék nem sérült meg.

Kapcsolja ki a készüléket, ha munka közben hosszabb szüneteket tart, és ha a készüléket hordozza. Várja meg, amíg a pengék teljesen leállnak.

Minden használat után tisztítsa meg a készüléket a "Tisztítás és karbantartás" fejezetben leírtak szerint.

### KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

#### A karbantartási és tisztítási munkálatokat a motor leállítása és a gyújtógyertya kihúzása mellett végezze el. Sérülésveszély! A karbantartási vagy tisztítási munkák elvégzése előtt hagyja lehűlni a szerszámot. A motor elemei forróak. Égési sérülések veszélye!

**A pengék kezeléséhez viseljen kesztyűt.**

**Takarítási és általános karbantartási feladat**

Minden vágás után gondosan tisztítsa meg a gépeket vízzel; távolítsa el az alváz belsejében felhalmozódott fűszermaradványokat és sarat, hogy elkerülje azok kiszáradását és ezáltal a következő indítás megnehezítését.


Az alváz belső oldalán lévő festékréteg idővel leválhat a levágott fű koptató hatása miatt; ebben az esetben azonnal avatkozzon be, és rozsdamentes festékkel javítsa ki a festéket, hogy megakadályozza a rozsda kialakulását, amely a fém korróziójához vezetne.

A csavarok eltávolításával vegye le a sebességváltó burkolatát, és évente egyszer vagy kétszer kefével vagy sűrített levegővel tisztítsa meg a sebességváltó és a hajtószíjak környékét.

Minden szezonban egyszer meg kell tisztítani a kerekeket. A tisztításhoz vegye le a kerekeket.

**Pengék cseréje**

A penge cseréjéhez oldja ki a csavart. A penge eltávolítása előtt ürítse ki az olajtartályt. A pengék kezelésénél viseljen kesztyűt.



#### Olajcsere


Készítsen elő egy edényt az olaj felfogására, és húzza ki a leeresztőcsapot. Meg kell dönteni a gépet, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy az összes olaj ki tudott menni. Miután az olaj kiürült, helyezzük vissza a leeresztő dugót, ügyelve arra, hogy az alátét a helyén legyen, és töröljük fel a kifolyt folyadékot.

Töltse fel SAE30 olajjal. Ne töltse túl.

Indítsa be a motort, és hagyja rövid ideig járni. Állítsa le a motort, várjon egy percet, és ellenőrizze az olajszintet. Szükség esetén töltse fel.


#### Gyújtógyertya

Miután a motor lehűlt, vegye ki a gyújtógyertyát. Tisztítsa meg a gyújtógyertyát drótkefével. Egy tapintásmérő segítségével állítsa be a hézagot 0,75 mm-re ( 0,030"). Szerelje vissza a gyújtógyertyát, ügyelve arra, hogy ne húzza túl.




#### Légszűrő

Csatolja le a légszűrő fedelét, és vegye ki a szivacsos szűrőbetétet. A légbeömlőnyílásba kerülő tárgyak elkerülése érdekében helyezze vissza a légszűrőfedelet.



### AZ ÜZEMANYAGTARTÁLY ÉS A KARBURÁTOR LEÜRÍTÉSE

1. Helyezzen egy jóváhagyott benzintartályt a karburátor alá, és használjon tölcsért, hogy elkerülje az üzemanyag kiömlését.
2. Távolítsa el a leeresztő csavart, majd állítsa az üzemanyagszelep karját ON állásba.
3. Miután az összes üzemanyag a tartályba folyt, szerelje vissza a leeresztőcsavart és az alátétet. Szorosan húzza meg a leeresztőcsavart



### KARBANTARTÁSI ÜTEMTERV

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SZOLGÁLTATÁS** | **Mielőtt** | **A után** | **5 óra elteltével** | **8 óra elteltével** | **50 óra elteltével** | **Évente egyszer** |
| **Kaszálás** | |
| anyák, csavarok és csavarok ellenőrzése és meghúzása |  |  |  |  |  |  |
| Ellenőrizze az olaj-/üzemanyagszintet, és szükség esetén töltse fel az olajat/üzemanyagot. |  |  |  |  |  |  |
| Tiszta vezérlőelemek / hangszigetelés körüli terület |  |  |  |  |  |  |
| Cserélje ki a motorolajat |  |  |  |  |  |  |
| Légszűrők cseréje |  |  |  |  |  |  |
| Tisztítsa / állítsa be és cserélje ki a gyújtógyertyákat |  |  |  |  |  |  |
| A hangszigetelés és a szikraszűrő ellenőrzése |  |  |  |  |  |  |
| Tisztítsa meg a léghűtőrendszert |  |  |  |  |  |  |

**TÁROLÁS**

Ugyanaz a benzin nem maradhat egy hónapnál tovább a tartályban. Alaposan tisztítsa meg a fűnyírót, és tárolja zárt, száraz helyen.

### KÖRNYEZET

A környezet védelme érdekében javasoljuk, hogy a következő pontokat különös figyelmet fordítsuk:

* Mindig tiszta ólommentes benzint használjon.
* Az üzemanyagtartály feltöltésekor mindig használjon tölcsért és/vagy szintellenőrzővel ellátott benzinkannát, hogy elkerülje a kiömlést.
* Ne töltse meg teljesen az üzemanyagtartályt.
* Ne töltse túl a motorolajat.
* Az olajcsere során gondoskodjon arról, hogy az összes használt olajat összegyűjtse. Kerülje a kiömlést. Vigye a használt olajat egy újrahasznosító egységbe
* Ne dobja a használt olajszűrőt a szemetesbe. Vigye el egy újrahasznosító egységhez.
* Hiba esetén cserélje ki a hangtompítót. A javítás során mindig eredeti pótalkatrészeket használjon.
* Mindig forduljon szakemberhez, ha a karburátor beállítására van szükség.
* Tisztítsa meg a légszűrőt az utasításoknak megfelelően.
* Ha sok évnyi szolgálat után a gépet le kell cserélni, vagy már nincs rá szükség, javasoljuk, hogy a gépet küldje vissza a forgalmazónak újrahasznosításra.
* gyakran ellenőrizze a fűgyűjtőt, hogy nem kopott-e vagy romlott-e el;

### SZOLGÁLTATÁS

Eredeti pótalkatrészeket a szervizműhelyek és számos kereskedő szállít. Javasoljuk, hogy a gépet évente egy hivatalos szervizbe vigye el a biztonsági berendezések éves szervizelésére, karbantartására és ellenőrzésére. Szervizelés és pótalkatrészekért forduljon ahhoz a kereskedőhöz, ahol a gépet vásárolta.

**MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT**





### BUILDER SAS

#### 32, rue Aristide Bergès -Z1 31270 Cugnaux - Franciaország Tel. +33 (0) 5.34.502.502 Fax: +33 (0) 5.34.502.503

**Az alább megnevezett gép**

BENZINES FŰNYÍRÓ HTDT562ES-1

Sorozatszám: 20220115392-20220115606

#### Megfelel a következő európai irányelveknek:

Gépekről szóló 2006/42/EK EMC irányelv 2014/30/EU

Kibocsátási irányelv (EU) 2016/1628 és 2017/656/EU

#### Egyéb alkalmazandó iránymutatások:

Zajirányelv 2000/14/EK VI. melléklet és 2005/88/EK

|  |  |
| --- | --- |
| Garantált hangteljesítményszint | 98 dB(A) |
| Hangteljesítményszint | 96,58 dB(A) K= 0,64 dB(A) |

#### Alkalmazandó harmonizált szabványok:

EN ISO 5395-1:2013+A1:2018

EN ISO 5395-2:2013+A1:2016+A2:2017 EN ISO 14982: 2009

#### Bejelentett szervezet



Cugnaux, 2021.10.11.

Philippe MARIE / vezérigazgató



Felelős a műszaki dokumentációért: Olivier Patriarca

# GARANCIA



GARANCIA

A gyártó az eredeti vásárlástól számított 2 évig garantálja a terméket az anyag- és gyártási hibák ellen. A garancia csak akkor érvényes, ha a termék háztartási használatra készült. A garancia nem terjed ki a normál elhasználódásból eredő meghibásodásokra.

A gyártó vállalja, hogy kicseréli a kijelölt forgalmazó által hibásnak minősített alkatrészeket. A gyártó nem vállal felelősséget a gép teljes vagy részleges cseréjéért és/vagy az ebből eredő károkért.

**A garancia nem terjed ki a következőkből eredő meghibásodásokra:**

* + elégtelen karbantartás.
  + a termék rendellenes összeszerelése, beállítása vagy működése.
  + a normál elhasználódásnak kitett alkatrészek.

**A garancia nem terjed ki:**

* + szállítási és csomagolási költségek.
  + az eszközt nem arra a célra használja, amire tervezték.
  + a gép használata és karbantartása a használati útmutatóban leírtaktól eltérő módon történik.

A folyamatos termékfejlesztés politikája miatt fenntartjuk a jogot a specifikációk előzetes értesítés nélküli módosítására vagy megváltoztatására. Ennek következtében a termék eltérhet a benne szereplő információktól, de a módosítást előzetes értesítés nélkül vállaljuk, ha az az előző tulajdonság javulásaként ismerhető fel.

**A GÉP HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL A KÉZIKÖNYVET.**

A pótalkatrészek megrendelésekor kérjük, adja meg az alkatrészszámot vagy kódot, ezt a jelen kézikönyvben található pótalkatrészjegyzékben találja meg. Őrizze meg a vásárlási bizonylatot; e nélkül a garancia érvényét veszti. A termékkel kapcsolatos segítségnyújtás érdekében kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot telefonon vagy a weboldalunkon keresztül:

**- +33 (0)9.70.75.30.30**

* + **https://services.swap-europe.com/contact**

A webes platformon keresztül kell létrehoznia egy "jegyet".

* Regisztráljon vagy hozzon létre fiókot.
* Adja meg az eszköz hivatkozási számát.
* Válassza ki a kérés tárgyát.
* Írja le a problémát.
* Csatolja a következő fájlokat: számla vagy eladási bizonylat, fénykép az azonosító tábláról (sorozatszám), fénykép a szükséges alkatrészről (például: a transzformátor dugójának eltört csapjai).



# TERMÉKHIBA



## MI A TEENDŐ, HA A GÉPEM ELROMLIK?

**Ha a terméket egy üzletben vásárolta:**

1. Ürítse ki az üzemanyagtartályt.
2. Győződjön meg róla, hogy a gép teljes, a mellékelt tartozékokkal együtt, és tiszta! Ha ez nem így van, a javítóműhely el fogja utasítani a gépet.

Menjen a boltba a teljes géppel és a nyugtával vagy számlával.

**Ha a terméket egy weboldalon vásárolta:**

1. Ürítse ki az üzemanyagtartályt.
2. Győződjön meg róla, hogy a gép teljes, a mellékelt tartozékokkal együtt, és tiszta! Ha ez nem így van, a javítóműhely el fogja utasítani a gépet.
3. Hozzon létre egy SWAP-Europe szolgáltatási jegyet az alábbi weboldalon: https://services.swap-europe.com.

a SWAP-Europe-on történő kéréshez csatolnia kell a számlát és a névtábla fényképét (sorozatszám).

1. A gép leadása előtt vegye fel a kapcsolatot a javítóállomással, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az rendelkezésre áll.

Menjen a javítóállomásra a teljes géppel, becsomagolva, a vásárlási számlával és a SWAP-Europe honlapról a szervizkérelem kitöltése után letölthető állomás-támogatási lappal együtt.

A BRIGGS & STRATTON, HONDA és RATO gyártók motorhibás gépei esetében kérjük, olvassa el a következő utasításokat.

A javításokat az említett gyártók jóváhagyott motorgyártói végzik, lásd a honlapjukat:

* <http://www.briggsandstratton.com/eu/fr>
* [http://www.honda-engines-eu.com/fr/service-network-page;jsessionid=5EE8456CF39CD572AA2AEEDFD](http://www.honda-engines-eu.com/fr/service-network-page%3Bjsessionid%3D5EE8456CF39CD572AA2AEEDFD) 290CDAE
* [https://www.rato-europe.com/it/service-network](http://www.rato-europe.com/it/service-network)

**Kérjük, őrizze meg az eredeti csomagolást, hogy az értékesítés utáni visszaszolgáltatást lehetővé tegye, vagy csomagolja be a gépet egy hasonló méretű kartondobozba.**

**Az értékesítés utáni szolgáltatásunkkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel kapcsolatban a https:// services.swap-europe.com weboldalunkon kérhet tájékoztatást.**

**Forróvonalunk továbbra is elérhető a +33 (9) 70 75 30 30-as számon.**

# GARANCIÁLIS KIZÁRÁSOK

## A GARANCIA NEM TERJED KI:

* A termék beindítása és beállítása.
* A termék normál elhasználódásából eredő károk.
* A termék nem megfelelő használatából eredő károk.
* A nem a használati utasításnak megfelelő összeszerelésből vagy üzembe helyezésből eredő károk.
* A karburátorok 90 napon túli meghibásodása és a karburátorok elszennyeződése.
* Időszakos és szokásos karbantartási események.
* Olyan módosítási és szétszerelési műveletek, amelyek közvetlenül érvénytelenítik a garanciát.
* Olyan termékek, amelyek eredeti hitelesítési jelölése (márka, sorozatszám) megrongálódott, megváltozott vagy

visszavonták.

* Fogyóeszközök cseréje.
* Nem eredeti alkatrészek használata.
* Az alkatrészek törése ütések vagy kiugrások következtében.
* Tartozékok bontása.
* Bármilyen külső okkal összefüggő hibák és következményeik.
* Alkatrészek elvesztése és a nem megfelelő csavarozás miatti veszteség.
* Alkatrészek vágása és az alkatrészek meglazulásával kapcsolatos bármilyen kár.
* Túlterhelés vagy túlmelegedés.
* Rossz minőségű tápellátás: hibás feszültség, feszültséghiba stb.
* A termék élvezeti jogának megvonásából eredő károk a javításhoz szükséges idő alatt.

és általánosabban a termék immobilizálásával kapcsolatos költségek.

* A SWAP-Europe javítóállomás által készített becslést követően harmadik fél által készített második vélemény költségei.
* Olyan termék használata, amely olyan hibát vagy törést mutat, amely nem képezte a SWAP-Europe szolgáltatásainak azonnali bejelentése és/vagy javítása tárgyát.
* Szállítással és tárolással összefüggő romlás\*.
* 90 napon túli indítók.
* Olaj, benzin, zsír.
* Nem megfelelő üzemanyagok vagy kenőanyagok használatával kapcsolatos károk.

**\* A** szállítási jogszabályoknak megfelelően a szállítással kapcsolatos károkat 48 napon belül be kell jelenteni a fuvarozónak.

legfeljebb a megfigyelést követő órán belül ajánlott levélben, tértivevényes ajánlott levélben. Ez a dokumentum az Ön értesítésének kiegészítése, nem kimerítő lista.

**Figyelem:** minden megrendelést a kézbesítő jelenlétében kell ellenőrizni. A kézbesítő személy általi elutasítás esetén egyszerűen vissza kell utasítania a szállítást, és értesítenie kell a visszautasításról.

**Emlékeztető:** a tartalékok nem zárják ki a 72 napon belüli, tértivevényes ajánlott levélben történő értesítést.

órák.

**Információk:**

A termikus eszközöket minden szezonban teleltetni kell (a SWAP-Europe weboldalán elérhető szolgáltatás). Az akkumulátoroknak

tárolás előtt fel kell tölteni.



**Érdeklődni, kérjük, lépjen kapcsolatba:**

[http://www.](http://www/) hyundaipower-fr. corn/

Tel.: +33(0)5.34 . 502 . 502 Fax: +33(0)5.34 . 502 . 503

32, Rue Aristide Berges 21 31270 Cugnaux, Franciaország

SAS

ÉPÍTŐ

Fabrique en Republique Populaire de Chine (PRC)

lmportee par BUILDER SAS, Franciaország Engedélyezte: Hyundai Corporation Holdings,Korea