****

GEBRUIKERSHANDLEIDING

LED VERLICHTING

EZL20W

©2018 Energizer. Energizer en bepaalde grafische ontwerpen zijn handelsmerken van Energizer Brands, LLC en gerelateerde dochterondernemingen en worden onder licentie gebruikt door Builder SAS.

Alle andere merknamen zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

Noch Builder SAS, noch Energizer Brands, LLC is gelieerd aan de respectieve eigenaren van hun handelsmerken.

# Hartelijk dank om voor de EZG-reeks te kiezen!

Aangezien u onmiddellijk aan de slag zal willen gaan, zullen we het kort houden. Aan de slag!

# Veiligheidsopmerkingen

## Veiligheidswaarschuwingen voor draadloze werklampen

Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan resulteren in een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.

Alleen voor gebruik binnenshuis



Klasse 3-producten

* Lees en leef alle veiligheidswaarschuwingen en -instructies na die bij de accu of werklamp zijn meegeleverd.
* Ga voorzichtig om met de draadloze werklamp. De draadloze werklamp genereert intense hitte, wat resulteert in een verhoogd brand- en explosiegevaar.
* Gebruik de draadloze werklamp in gevaarlijke omgevingen.
* Nadat het draadloze werklampje automatisch is uitgeschakeld, mag u niet onmiddellijk op de aan/uit-knop drukken. De accu kan beschadigd raken.
* Richt de lichtstraal niet op personen of dieren en kijk niet zelf in de lichtstraal (zelfs niet vanop een afstand).
* Gebruik alleen originele accessoires.
* Dek de lampkop niet af tijdens het gebruik van de draadloze werklamp. De lampkop wordt tijdens bedrijf verwarmd en kan brandwonden veroorzaken als er warmte wordt opgehoopt.
* Gebruik de draadloze werklamp niet in het verkeer. De draadloze werklamp is niet goedgekeurd voor verlichting in het wegverkeer.
* Voordat u werken aan de draadloze werklamp uitvoert (bijvoorbeeld montage, onderhoud, enz.), en ook bij het vervoer en de opslag, haalt u de accu uit de draadloze werklamp.
* Sta niet toe dat kinderen de draadloze werklamp gebruiken. Deze is bedoeld voor professioneel gebruik. Kinderen kunnen zichzelf of andere personen onbedoeld verblinden.

WAARSCHUWING! Kijk niet gedurende lange perioden in de lichtstraal. De optische straling kan schadelijk zijn voor uw ogen.

* Deze draadloze werklamp is niet bestemd om te worden gebruikt door kinderen en personen met fysieke, sensorische of mentale beperkingen of een gebrek aan ervaring of kennis.
* Gebruik alleen de draaghandgreep om de draadloze werklamp te dragen en uit te lijnen. Het koellichaam kan tijdens het gebruik opwarmen.
* Open de accu niet. Gevaar voor kortsluiting.

### Bescherm de accu tegen hitte,  voortdurend licht, vuur, water en vocht. Gevaar voor explosie.

* • Wanneer de accu niet in gebruik is, houdt u deze uit de buurt van andere metalen voorwerpen, zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen, die een verbinding van de ene klem naar de andere kunnen veroorzaken. Het kortsluiten van de polen van de accu kan brandwonden of brand veroorzaken.
* Onder ongunstige omstandigheden kan de vloeistof uit de accu lekken. Vermijd contact met deze vloeistof. Als er onbedoeld contact met de huid plaatsvindt, spoelt u de huid met water. Als de vloeistof in contact komt met de ogen, zoekt u ook medische hulp. Vloeistof die uit de accu is gelekt, kan irritatie of brandwonden veroorzaken.
* In het geval van schade en onjuist gebruik van de accu, kunnen er dampen vrijkomen. Ventileer de ruimte en zoek medische hulp in geval van klachten. De dampen kunnen het ademhalingssysteem irriteren.
* Laad de accu alleen op met de lader die door de fabrikant is opgegeven. Een lader die geschikt is voor één type accu kan brandgevaar opleveren als een andere accu wordt gebruikt.

### Gebruik de accu alleen met het product.

* Deze maatregel alleen beschermt de accu tegen gevaarlijke overbelasting.
* De accu kan worden beschadigd door puntige voorwerpen, zoals spijkers of schroevendraaiers, of door een externe kracht te gebruiken. Er kan een interne kortsluiting optreden en de accu kan branden, roken, exploderen of oververhit raken.
* Voorkom dat er stof op de werkplek wordt opgehoopt. Stof kan gemakkelijk ontbranden.

# Productbeschrijving en productspecificaties

Tijdens het lezen van de gebruiksinstructies, vouwt u de grafische pagina van het apparaat open en laat u deze open liggen.

## Beoogd gebruik

De draadloze werklamp is bedoeld voor mobiele verlichting in beperkte ruimten en voor beperkte tijd in droge binnenruimtes en is niet geschikt voor algemene kamerverlichting.

**Technische gegevens**

###  draadloze werklampen

###

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | EZL20W |
| Nominale spanning | 18VDC |
| Toegestane omgevingstemperatuur* tijdens het opladen
* tijdens het gebruik\* en de opslag
 | 0...+45°C–20...+50°C |
| Maximaal projectiegebied | 0.045m² |
| Dimensies | 24,5x29,5x18,7 cm |
| Gewicht | 1.23 kg |

\* Beperkte prestaties bij temperaturen lager dan 0 °C

De kleurweergave van verlichte voorwerpen kan worden vervormd.

# Montage

## Accu opladen (accessoire)

**Opmerking:** De meegeleverde accu is gedeeltelijk opgeladen. Om de volledige capaciteit van de accu te benutten, laadt u de accu volledig op in de acculader voordat u de werklamp voor de eerste keer gebruikt.

De lithium-ion-accu kan op elk gewenst moment worden opgeladen zonder dat de levensduur wordt verkort. Het onderbreken van de oplaadprocedure veroorzaakt geen schade aan de accu.

De lithium-ionaccu wordt door de ‘elektronische celbescherming (ECP)’ beschermd tegen diep ontladen. Wanneer de accu leeg is, wordt de draadloze werklamp uitgeschakeld door middel van een beveiligingsschakeling.

Houd de aan/uit-schakelaar niet ingedrukt nadat de draadloze werklamp automatisch is uitgeschakeld. De accu kan hierdoor beschadigd raken.

Om de accu te verwijderen, trekt u de accu naar achteren uit de draadloze werklamp.

### Oefen geen kracht uit wanneer u dit doet.

Neem de opmerkingen voor verwijdering in acht.

Gebruik

## Eerste gebruik

### De accu plaatsen

Plaats de opgeladen accu in de lampkop. Volgen de polariteitsaanduiding en duw deze erin tot aan de lampkop.

### De werklamp op de voet plaatsen

Vouw de voert voorzichtig uit en plaats de draadloze werklamp op de vloer. Zorg ervoor dat deze stevig staat.

### De draadloze werklamp op het statief bevestigen

U kunt de statiefbevestiging gebruiken om de draadloze werklamp op een statief te schroeven.

Draai de schroef vast. Zorg ervoor dat het statief stevig staat.

### De draadloze werklamp in- en uitschakelen

• Om de draadloze werklamp in te schakelen, drukt u op de aan/uit-schakelaar Om de draadloze werklamp uit te schakelen, drukt u opnieuw op de aan/uit-schakelaar.

Om energie te besparen, schakelt u de draadloze werklamp alleen in wanneer u deze gebruikt.

### De lichtsterkte aanpassen

Druk kort op de aan/uit-schakelaar om de draadloze werklamp met de maximale lichtsterkte in te schakelen. Om de lichtsterkte in 2 stappen aan te passen, houdt u de aan/uit-schakelaar ingedrukt totdat de gewenste lichtsterkte is bereikt.

# Onderhoud en service

## Onderhoud en reiniging

De lichtbron kan niet worden vervangen. Als de lichtbron defect is, moet de gehele draadloze werklamp worden vervangen.

Wanneer de accu niet meer werkt, neemt u contact op met een erkende naverkoopdienst van de werklamp.

De draadloze werklamp is onderhoudsvrij en bevat geen onderdelen die moeten worden vervangen of onderhouden.

Reinig de kunststof lens van de draadloze werklamp alleen met een droge, zachte doek om schade te voorkomen. Gebruik geen reinigingsmiddelen of oplosmiddelen.

## Vervoer

De geïntegreerde lithium-ion-accu is onderworpen aan de vereisten voor gevaarlijke stoffen. De gebruiker kan de accu over de weg vervoeren zonder verdere vereisten.

Wanneer ze worden vervoerd door derden (bijvoorbeeld: luchtvervoer of vervoersbedrijf), moeten speciale vereisten voor verpakking en etikettering in acht worden genomen. Om het voorwerp dat wordt verzonden, voor te bereiden, neemt u contact op met een expert in gevaarlijke materialen.

Verzend de accu alleen als de behuizing niet beschadigd is. Plak open contactpunten af en verpak de accu zodanig dat deze niet in de verpakking kan bewegen. Houd ook rekening met meer gedetailleerde nationale voorschriften.

## Verwijdering

Draadloze werklampen, accu’s, accessoires en  verpakkingen moeten worden gesorteerd voor milieuvriendelijke recycling.

Gooi draadloze werklampen en accu's/oplaadbare accu's niet weg met het huishoudelijk afval!

### Accu’s/batterijen



Afgedankte elektrische apparaten mogen niet worden weggegooid met het huishoudelijk afval.

Dank aan de inzamelpunten voor recyclage die hiervoor zijn voorzien.

Neem contact op met de lokale overheid of de verkoper voor advies over recycling.



GARANTIE

De productgarantie van de fabrikant is van toepassing op defecten in materialen en vakmanschap gedurende een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum door de oorspronkelijke koper. De garantie is van toepassing wanneer het product wordt gebruikt als een huiselijk hulpmiddel. De garantie wordt niet verlengd voor defecten als gevolg van normale slijtage.

De fabrikant gaat ermee akkoord om de reserveonderdelen die als defect zijn geclassificeerd door een aangewezen distributeur te laten vervangen. De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de gedeeltelijke of volledige vervanging van het apparaat en/of gevolgschade.

De garantie dekt geen defecten als gevolg van:

• onvoldoende onderhoud.

• onjuiste montage, afstelling of werking van het product.

• reserveonderdelen die onderhevig zijn aan slijtage.

De garantie is ook niet van toepassing op:

• vracht- en verpakkingskosten.

• als het gereedschap wordt gebruikt op een manier die niet tot het beoogde doel behoort

• het gebruik en onderhoud van het apparaat op een manier die niet is beschreven in de gebruikershandleiding.

Als onderdeel van ons beleid van voortdurende productverbetering behouden wij ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de specificaties aan te passen of te wijzigen. Hierdoor kan het product verschillen van de hierin opgenomen informatie, maar wijzigingen worden alleen doorgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving als deze zijn geclassificeerd als een verbetering van de vorige specificatie.

LEES DEZE HANDLEIDING AANDACHTIG VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT.

Bij het bestellen van reserveonderdelen vermeld u het onderdeelnummer of de code. U vindt deze in de onderdelenlijst in deze handleiding.

Bewaar het aankoopbewijs. Zonder deze is de aanspraak op garantie niet geldig.

Als u hulp wilt ontvangen bij het gebruik van uw lamp, nodigen we u uit deze link te openen of ons te bellen op het nummer +33 (0)8.20.20.22.68:

<https://services.swap-europe.com/contact>

U moet een 'ticket' aanmaken via hun platform.

* Aanmelden of een account maken
* Plaats uw gereedschapsreferentie in
* Kies het onderwerp van uw verzoek
* Omschrijf uw probleem
* Voeg deze bestanden toe: de factuur of de aankoopbon, een foto van het typeplaatje (serienummer), een foto van het onderdeel dat u nodig hebt (bijvoorbeeld: de pinnen op de transformatoraansluiting zijn afgebroken)

Wij bieden u een garantieverlenging tot 1 jaar. Volg de onderstaande procedure om deze te gebruiken:

* Ga naar de website:
* Voer uw contactgegevens in
* Register uw gereedschap met:
	+ de referentie
	+ het serienummer
	+ de datum waarop u het gereedschap hebt aangeschaft
* Genereer automatisch het pdf-garantiecertificaat en druk het af.



EG-Conformiteitsverklaring

BUILDER SAS

32, rue Aristide Bergès - ZI 31270 Cugnaux – France

verklaart dat de hieronder aangeduide machines: **LED VERLICHTING**

Model: **EZL20W**

Serienummer:

is in overeenstemming met de Europese richtlijnen:

Richtlijn inzake elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU

EN 55015:2013+A1:2015

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Dit product voldoet ook aan de volgende normen:

Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU

EN 60598-1:2015

EN 60598-2-4:1997

EN 60598-2-5:2015

EN 62493:2015

 Philippe MARIE / PDG



Cugnaux, 20/03/2018